Приложение 4

к приказу Департамента

труда и социальной защиты населения города Москвы

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. № \_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | поле для нанесения  QR-кода |

**Форма проверочного листа**

(список контрольных вопросов), используемую при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, профилактических мероприятий для оценки соблюдения обязательных требований, предъявляемых к контролируемым лицам, осуществляющим

социальное обслуживание на дому, социальное обслуживание в полустационарной форме, а также для оценки соблюдения требований, связанных с созданием для инвалидов и иных маломобильных граждан условий для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов регионального государственного контроля (надзора) |  |
| Наименование контрольного (надзорного) органа и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа |  |
| Дата заполнения проверочного листа |  |
| Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее - контролируемое лицо), его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами |  |
| Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия |  |
| Форма социальных услуг в соответствии с которой контролируемым лицом оказываются социальные услуги |  |
| Наименование и реквизиты решения Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы об утверждении формы проверочного листа |  |
| Наименование и реквизиты решение Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, профилактического мероприятия |  |
| Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера контрольного (надзорного) мероприятия, профилактического мероприятия |  |
| Должность, фамилия и инициалы должностных лиц Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, в должностные обязанности которых в соответствии с должностными регламентами входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Должность, фамилия и инициалы специалистов, привлекаемых к проведению контрольного (надзорного) мероприятия и заполняющего проверочный лист  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

Перечень вопросов, отражающих содержание требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №, п/п | Вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования | Ответы на вопросы | | | Примечание | |
| Да | Нет | Неприменимо |  |
| Контролируемое лицо | |  |  |  |  |  |
| 1 | Осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации:  - локальные акты о назначении на должность руководителя, заместителей руководителя, о приеме на работу сотрудников, оказывающих социальные услуги, должностные инструкции всех сотрудников, паспорт или иной документ удостоверяющий личность руководителя, иных сотрудников;  - утвержденное штатное расписание контролируемого лица;  - свидетельство о включении в Реестр поставщиков социальных услуг города Москвы;  - правоустанавливающая и техническая документация на здание/помещения, сооружения/территории/оборудование/ транспортные средства, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются с целью предоставления социальных услуг;  - локальные акты (приказы, распоряжения, любые другие документы) о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правилах внутреннего трудового распорядка для работников контролируемого лица;  - сведения о контрольных (надзорных) мероприятиях (акты проверок, предписания, протоколы, иные документы) органов, осуществляющих государственный контроль, отчетов (сведений) об исполнении указанных результатов контрольных (надзорных) мероприятий;  - приказ контролируемого лица о проведении термометрии;  - предоставление графика по проведению обеззараживания воздуха и влажной обработки с применением моющих, дезинфицирующих средств с отметкой об исполнении | - пункт 1 части 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013  № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 442-ФЗ);  - Закон города Москвы от 09.07.2008 № 34 «О социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве» (далее - Закон города Москвы № 34);  - приложения 1, 2 постановления Правительства Москвы от 26.12.2014  № 829-ПП «О социальном обслуживании граждан в городе Москве» (далее - постановление ПМ № 829-ПП);  - приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.11.2014 № 940н «Об утверждении Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений» (далее - приказ Минтруда России № 940н);  - приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.11.2014 № 874н «О примерной форме договора о предоставлении социальных услуг, а также о форме индивидуальной программы предоставления соци-альных услуг» (далее - приказ Минтруда России № 874н);  - постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции  (COVID-19)» |  |  |  |  |
| 1.2 | Соблюдение требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, в том числе:  - планировка и оборудование всех помещений, предусматривает возможность использования их лицами с ограниченными возможностями, использующими специальные средства для передвижения и размещение технических средств реабилитации на расстоянии, позволяющем гражданам воспользоваться ими;  - здание (-я) организации социального обслуживания (высотой 2 и более этажей) оборудовано (-ны) лифтами и (или) другими устройствами для транспортирования лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;  - для хранения технических средств реабилитации предусмотрены отдельные помещения;  - потолки, стены и полы всех помещений без нарушения целостности, признаков поражения грибком и имеют отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств;  - на этаже пребывания престарелых и инвалидов туалеты оборудованы с учетом обеспечения условий доступности для инвалидов маломобильных групп;  - для хранения технических средств реабилитации предусмотрены отдельные помещения;  - обеспечен свободный доступ получателей социальных услуг к питьевой воде;  - предоставление санитарно-бытового помещения для работников организации;  - организация хозяйственного помещения для хранения уборочного инвентаря, который маркируется с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ  (подтверждаются технической документацией на здание/помещения, сооружения/территории/оборудование, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются с целью предоставления социальных услуг) | пункт 16 приказа Минтруда России № 940н |  |  |  |  |
| 2. | Предоставляет социальные услуги получателям социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, заключенных с получателями социальных услуг или их законными представителями:  - журнал по учету договоров на предоставление социальных услуг;  - журнал по учету индивидуальных программ предоставления социальных услуг;  - личные дела получателей социальных услуг;  - копии решений уполномоченного органа о признании граждан нуждающимися социальных услугах в соответствующей форме социального обслуживания;  - заявления получателей социальных услуг о предоставлении социальных услуг;  - карта типизации по результатам функциональной диагностики (при наличии);  - индивидуальные программы предоставления социальных услуг получателей социальных услуг;  - договоры с получателями социальных услуг или их законными представителями;  - справки о состоянии здоровья получателей социальных услуг из учреждений здравоохранения, нуждающихся в предоставлении социальных услуг;  - выписки из единого жилищного документа;  - графики контроля за работой сотрудников, оказывающих социальные услуги;  - циклограммы работников;  - ежемесячные акты оказанных услуг и подтверждающие документы факт оказания услуг (дневники, акты, журналы, отчеты, иные документы) | - подпункт 2 пункта 1 статьи 12, статья 16, статья 17 Федерального закона № 442-ФЗ;  - Закон города Москвы № 34;  - постановление ПМ № 829-ПП;  - приказ Минтруда России № 940н;  - приказ Минтруда России № 874н;  - приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 31.12.2019 № 1459 «Об особенностях предоставления социального обслуживания в городе Москве» (далее - приказ Департамента № 1459);  - приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 30.12.2020 № 1589 «О внесении изменений в приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы и признании утратившими силу отдельных положений приказа Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 31 декабря 2019 г. № 1459» (далее - приказ Департамента № 1589);  - приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 26.08.2015 № 739 «Об утверждении стандартов социальных услуг» (далее - приказ Департамента № 739);  - приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 29.12.2020 № 1580 «Об утверждении тарифов на социальные услуги» (далее - приказ Департамента № 1580);  - приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 05.02.2021 № 75 «О внесении изменения в приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 29 декабря 2020 г. № 1580» (далее - приказ Департамента № 75);  - приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 10.03.2021 № 180 «О внесении изменений в приказы Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 26 августа 2015 г. № 739, от 29 декабря 2020 г. № 1580 и признании утратившим силу положения приказа Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 25 мая 2016 г. № 589» (далее - приказ Департамента № 180);  - приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 31.12.2020 № 1608 «О внесении изменений в приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 26 августа 2015 г. № 739» (далее - приказ Департамента № 1608);  - приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 27.01.2021 № 48 «О внесении изменений в приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 29 декабря 2020 г. № 1580» (далее - приказ Департамента № 48);  - приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 20.01.2020 № 28  «О наделении управлений социальной защиты населения города Москвы полномочиями по признанию несовершеннолетних граждан, женщин и женщин с детьми, находящихся в социально опасном положении, нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме» (далее - приказ Департамента № 28) |  |  |  |  |
| 2.1 | - плата за социальное обслуживание взимается согласно тарифам на социальные услуги и в соответствии с порядком взимания платы за социальное обслуживание | пункт 14 статьи 8 Федерального закона № 442-ФЗ |  |  |  |  |
| 2.2 | - надлежащий уход | пункт 16 приказа Минтруда России № 940н |  |  |  |  |
| 2.3 | - безопасные условия предоставления социальных услуг |  |  |  |  |
| 2.4 | - контролируемым лицом социальные услуги предоставляются в соответствии с порядком предоставления социальных услуг и в объемах, не менее установленных стандартом социальной услуги | - пункт 13 приказа приказ Минтруда России № 940н;  - приказ Департамента № 739;  - приказ Департамента № 1580;  - приказ Департамента № 75;  - приказ Департамента № 180;  - приказ Департамента № 48;  - приказ Департамента № 1608 |  |  |  |  |
| 3 | Предоставляет бесплатно в доступной форме получателям социальных услуг или их законным представителям информацию об их правах и обязанностях, о видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг либо о возможности получать их бесплатно:  - сайт контролируемого лица, информационные стенды о деятельности контролируемого лица;  - локальные акты (приказы, распоряжения, любые другие документы) по формам предоставления социальных услуг, видам услуг, порядке предоставления и условий оказания социальных услуг;  - локальные акты (приказы, распоряжения, любые другие документы) об утверждении тарифов на социальные услуги | - пункт 4 части 1 статьи 12, статья 13 Федерального закона № 442-ФЗ;  - Закон города Москвы № 34;  - постановление ПМ № 829-ПП;  - приказ Минтруда России № 940н;  - приказ Минтруда России № 874н;  - приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.11.2014 № 886н «Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления)» (далее - приказ Минтруда России № 886н);  - приказ Департамента № 739;  - приказ Департамента № 1580;  - приказ Департамента № 75;  - приказ Департамента № 180;  - приказ Департамента № 48;  - приказ Департамента № 1608 |  |  |  |  |
| 4 | Использует информацию о получателях социальных услуг в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации о персональных данных требованиями о защите персональных данных:  - наличие в личном деле получателя социальных услуг согласие на обработку персональных данных;  - локальный акт (приказ, распоряжение) о конфиденциальности информации о получателях социальных услуг | - пункт 5 части 1 статьи 12, статья 6 Федерального закона № 442-ФЗ;  - Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;  - Закон города Москвы № 34;  - приказ Минтруда России № 940н;  - постановление ПМ № 829-ПП;  - приказ Департамента № 739;  - приказ Департамента № 1580;  - приказ Департамента № 75;  - приказ Департамента № 180;  - приказ Департамента № 48;  - приказ Департамента № 1608 |  |  |  |  |
| 5 | Осуществляет социальное сопровождение в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 28 декабря 2013 г.  № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»:  - заявление получателя социальных услуг, нуждающегося в социальном сопровождении;  - журнал учета заявлений получателя социальных услуг, обратившихся за социальным сопровождением;  - локальный акт (приказы, распоряжения, любые другие документы) по оказанию содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение);  - наличие договора с организацией, предоставляющей медицинскую, психологическую, педагогическую, юридическую, социальную помощь, не относящуюся к социальным услугам (социальное сопровождение);  - наличие программы с указанием мероприятий по социальному сопровождению получателей социальных услуг с отметкой об исполнении;  - акт об оказанных услуг | - пункт 7 части 1 статьи 12 Федерального закона № 442-ФЗ;  - приказ Департамента № 739;  - приказ Департамента № 1580;  - приказ Департамента № 75;  - приказ Департамента № 180;  - приказ Департамента № 48;  - приказ Департамента № 1608 |  |  |  |  |
| 6 | Обеспечивает получателям социальных услуг содействие в прохождении медико-социальной экспертизы, проводимой в установленном законодательством Российской Федерации порядке федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы:  - документы, подтверждающие обращение гражданина за данной услугой и об ее исполнении (заявление от получателя социальных услуг о предоставлении содействия в прохождении медико-социальной экспертизы, индивидуальная программа предоставления социальных услуг, копия индивидуальной программы реабилитации (абилитации), акты выполненных работ) | - пункт 8 части 1 статьи 12 Федерального закона № 442-ФЗ;  - приложение 2 постановления ПМ  № 829-ПП;  - приказ Минтруда России № 940н;  - приказ Департамента № 739;  - приказ Департамента № 1580;  - приказ Департамента № 75;  - приказ Департамента № 180;  - приказ Департамента № 48;  - приказ Департамента № 1608 |  |  |  |  |
| 7. | Предоставляет получателям социальных услуг возможность пользоваться услугами связи, в том числе сети «Интернет» и услугами почтовой связи, при получении услуг в организациях социального обслуживания:  - локальные акты (приказы, распоряжения, любые другие документы), определяющий порядок предоставления услуг связи получателям социальных услуг;  - журнал регистрации обращения граждан за предоставлением услуг связи (телефония, почтовые отправления, «Интернет»);  - наличие телефонных аппаратов, доступность оборудованных мест для выхода в сеть «Интернет»;  - документы, подтверждающие обращение гражданина за данной услугой (заявление) | - пункт 9 части 1 статьи 12 Федерального закона № 442-ФЗ;  - приказ Минтруда России № 940н;  - приказ Департамента № 739;  - приказ Департамента № 1580;  - приказ Департамента № 75;  - приказ Департамента № 180;  - приказ Департамента № 48;  - приказ Департамента № 1608 |  |  |  |  |
| 8 | Обеспечивает беспрепятственный доступ инвалидов и маломобильных граждан к объектам социальной инфраструктуры, используемым контролируемыми лицами, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы:  - паспорт доступности для инвалидов общественного здания (или иной документ, содержащий перечень вышеуказанных мер), согласованный с общественным объединением инвалидов | - ст. 15, 15.1 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;  - пункт 3 статья 2, пункт 3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, утвер-жденного Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ;  - статья 9.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;  - постановление Правительства Российской Федерации 28.05.2021 № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985»;  - статья 8 Закона г. Москвы от 17.01.2001 № 3 «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур города Москвы»;  - приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»;  - приказ Минтруда России № 940н;  - приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 21.10.2016 № 1197 «О назначении специалистов Департамента и специалистов сети подведомственных организаций, ответственных за организацию работы по обеспечению доступности объектов и услуг и сопровождение инвалидов с оказанием им необходимой помощи» |  |  |  |  |
| 9 | Размещает информацию о проведении независимой оценки качества оказания услуг организации (при ее прохождении) | - пункт 12.1 части 2 статьи 13 Федерального закона № 442-ФЗ |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. должностного лица, участвующего в проведении

контрольного (надзорного)/профилактического мероприятия в

части социального обслуживания, подпись)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обследуемый параметр** | **Реквизиты НПА** | **Нормативный показатель** | **Фактический показатель**  **(да/нет/**  **неприменимо\*)** | **Примечание** |
| 1. **ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ** *(при наличии собственной территории)* | | | | | |
| **Вход на территорию** | | | | | |
| Непрозрачная калитка двустороннего действия | СП 59.13330.2020\*\*  п. 5.1.2 | отсутствие |  |  |
| Дублирование вывески шрифтом Брайля *(при наличии)* | ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ | наличие |  |  |
| Непрерывная связь с внешними пешеходными коммуникациями (отсутствие порога при входе и др.) | п. 5.1.3 | наличие |  |  |
| **ЗДАНИЕ ПРОХОДНОЙ** *(при организации входа посетителей на территорию объекта через здание проходной или КПП данное здание обследуется по вложенной анкете отдельного общественного здания)* | | | | | |
| **АВТОСТОЯНКА** *(при наличии)* | | | | | |
| Расстояние до доступного входа в здание | п. 5.2.2 | не более 150 м |  |  |
| Доля машино-мест для инвалидов | п. 5.2.1 | не менее 10 % |  |  |
| в т. ч. для инвалидов на креслах-колясках | п. 5.2.1 | по расчету |  |  |
| Габариты машино-мест для инвалидов на креслах-колясках | п. 5.2.4 | 3,6 х 6,0 м |  |  |
| Доступность подхода к каждому машино-месту для инвалидов | п. 5.2.3 | наличие |  |  |
| Выделение дорожной разметкой | п. 5.2.1 | наличие |  |  |
| Дорожный знак «Парковка» с табличкой «Инвалиды» | п. 5.2.1 | наличие |  |  |
| Ровное, нескользкое покрытие в местах высадки | п. 5.2.3 | наличие |  |  |
| Уклон поверхности в местах высадки | п. 5.2.3 | не более 2 % |  |  |
| Мероприятия, предотвращающие частичное размещение автомобилей в пределах пешеходных путей *(при смежном расположении)* | п. 5.2.4 | наличие |  |  |
| **ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИИ** | | | | | |
| **Путь ко входу в здание, доступному для инвалидов** | | | | | |
| Ровное, твердое, нескользкое покрытие | п. 5.1.11 | наличие |  |  |
| Ширина пути движения | п. 5.1.7 | не менее 1,2 м |  |  |
| Карманы для разъезда инвалидов на креслах-колясках *(при ширине пути менее 2,0 м)* | п. 5.1.7 | не менее 2,5 х 2,0 м (через каждые 25 м) |  |  |
| Продольный уклон пути | п. 5.1.7 | не более 8 % |  |  |
| Участки с уменьшенным продольным уклоном *(при уклоне более 4 %)* | п. 5.1.7 | уклон не более 1 % протяжен-ностью не менее 1,5 м через каждые 0,5 м подъема |  |  |
| п. 5.1.7 | уклон не более 1 % протяжен-ностью не менее 5 м через каждые 1,5 м подъема |  |  |
| Поперечный уклон пути | п. 5.1.7 | от 0,5 до 2 % |  |  |
| Уклон в местах пересечений и поворотов | п. 5.1.7 | не более 2 % |  |  |
| Толщина швов между бетонными плитами или брусчаткой *(при наличии)* | п. 5.1.11 | не более 0,01 м |  |  |
| Навесные препятствия в зоне пешеходного пути *(при наличии)* | п. 5.3.2 | не более 0,1м или не более 0,3 м (от отдельно стоящей опоры) |  |  |
| п. 5.3.2 | скругленные края |  |  |
| п. 5.3.2 | ограждение при превышении размеров выступа |  |  |
| Тактильные наземные указатели или изменение фактуры перед зонами повышенной опасности *(при наличии)* | п. 5.1.10 | наличие |  |  |
| Разметка для разграничения транспортного и пешеходного пути *(при совмещении путей)* | п. 5.1.4 | наличие |  |  |
| Понижения бордюра *(при пересечении транспортного пути)* | п. 5.1.8 | пандусы бордюрные или искусственные неровности |  |  |
| Понижения пешеходных путей *(при перепадах высот)* | п. 5.1.8 | уклон не более 5 % или бордюрный пандус |  |  |
| Доступные для инвалидов места отдыха через каждые 100 – 150 м *(при соответствующей протяженности путей движения)* | п. 5.3.1 | наличие |  |  |
| Система средств информационной поддержки | п. 5.1.3 | наличие |  |  |
| Дублирование информации шрифтом Брайля *(при необходимости)* | ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ | наличие |  |  |
| **Прочие пути движения по прилегающей территории** *(при наличии)* | | | | | |
| Ровное, твердое, нескользкое покрытие | наличие | п. 5.1.11 |  |  |
| Ширина пути движения | не менее 1,2 м | п. 5.1.7 |  |  |
| Карманы для разъезда инвалидов на креслах-колясках *(при ширине пути менее 2,0 м)* | п. 5.1.7 | не менее 2,5 х 2,0 м (через каждые 25 м) |  |  |
| Продольный уклон пути | п. 5.1.7 | не более 8 % |  |  |
| Участки с уменьшенным продольным уклоном *(при уклоне более 4 %)* | п. 5.1.7 | уклон не более 1 % протяжен-ностью не менее 1,5 м через каждые 0,5 м подъема |  |  |
| п. 5.1.7 | уклон не более 1 % протяжен-ностью не менее 5 м через каждые 1,5 м подъема |  |  |
| Поперечный уклон пути | п. 5.1.7 | от 0,5 до 2 % |  |  |
| Уклон в местах пересечений и поворотов | п. 5.1.7 | не более 2 % |  |  |
| Толщина швов между бетонными плитами или брусчаткой *(при наличии)* | п. 5.1.11 | не более 0,01 м |  |  |
| Навесные препятствия в зоне пешеходного пути *(при наличии)* | п. 5.3.2 | не более 0,1м или не более 0,3 м (от отдельно стоящей опоры) |  |  |
| п. 5.3.2 | скругленные края |  |  |
| п. 5.3.2 | ограждение при превышении размеров выступа |  |  |
| Тактильные наземные указатели или изменение фактуры перед зонами повышенной опасности *(при наличии)* | п. 5.1.10 | наличие |  |  |
| Разметка для разграничения транспортного и пешеходного пути *(при совмещении путей)* | п. 5.1.4 | наличие |  |  |
| Понижения бордюра *(при пересечении транспортного пути)* | п. 5.1.8 | пандусы бордюрные или искусственные неровности |  |  |
| Понижения пешеходных путей *(при перепадах высот)* | п. 5.1.8 | уклон не более 5 % или бордюрный пандус |  |  |
| Доступные для инвалидов места отдыха через каждые 100 – 150 м *(при соответствующей протяженности путей движения)* | п. 5.3.1 | наличие |  |  |
| Система средств информационной поддержки | п. 5.1.3 | наличие |  |  |
| Дублирование информации шрифтом Брайля *(при необходимости)* | ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ | наличие |  |  |
| **Лестница на прилегающей территории** *(при наличии)* | | | | | |
| Количество ступеней в одном марше | п. 5.1.12 | от 3 до 12 шт. (\*до 15 шт.) |  |  |
| Идентичность всех ступеней | п. 5.1.12 | наличие |  |  |
| Открытые подступенки | п. 5.1.12 | отсутствие |  |  |
| Ширина марша | п. 5.1.12 | не менее  1,35 м |  |  |
| Ширина проступи | п. 5.1.12 | от 0,35 до 0,4 м (или кратно) |  |  |
| Высота ступени | п. 5.1.12 | от 0,12 до 0,15 м |  |  |
| Поперечный уклон ступеней | п. 5.1.12 | не более 2 % |  |  |
| Продольный уклон ступеней | п. 5.1.12 | не более 1 % |  |  |
| Свес проступей | п. 5.1.12 | не более  0,015 м |  |  |
| Радиус закругления проступей | п. 5.1.12 | не более  0,025 м |  |  |
| Тактильно-контрастные наземные указатели или изменение фактуры перед лестницей | п. 5.1.10 | наличие |  |  |
| Поручни | п. 5.1.13 | наличие с двух сторон |  |  |
| Непрерывность поручней | п. 5.1.13 | наличие |  |  |
| Высота поручней | п. 5.1.13 | 0,9 м |  |  |
| Расположение поручней в одной вертикальной плоскости с краем марша лестницы | п. 5.1.13 | наличие |  |  |
| Промежуточные поручни *(при ширине марша более 4 м)* | п. 5.1.13 | наличие |  |  |
| Горизонтальные завершения поручней | п. 5.1.13 | 0,3 м |  |  |
| Травмобезопасные окончания поручней | п. 5.1.13 | наличие |  |  |
| Расстояние от поручней до других поверхностей | п. 5.1.13 | не менее 0,06 м |  |  |
| **Пандус на прилегающей территории** *(при наличии лестницы)* | | | | | |
| Уклон марша | п. 5.1.14 | не более 8 % (до 10 % при сопровожде-нии) |  |  |
| Длина каждого марша | п. 5.1.14 | не более 15 м (при уклоне от 3 до 4 %),  не более 12 м (при уклоне от 4 до 5 %),  не более 9 м (при уклоне от 5 до 6 %),  не более 6 м (при уклоне от 6 до 8 %),  не более 5 м (при уклоне более 8 %) |  |  |
| Суммарная длина маршей пандуса | п. 5.1.14 | не более 110 м (при уклоне от 3 до 6 %), не более 36 м (при уклоне от 6 до 8 %) |  |  |
| Ширина марша между поручнями | п. 5.1.16 | от 0,9 до 1,0 м |  |  |
| Разворотные площадки при въезде (вверху и внизу) | п. 5.1.16 | не менее 1,5 х 1,5 м (на общих путях движения не менее  1,8 х 1,5 м) |  |  |
| Промежуточная площадка прямая *(при наличии)* | п. 5.1.16 | длина не менее 1,5 м (на общих путях движения не менее  1,8 х 1,5 м) |  |  |
| Промежуточная площадка поворотная *(при наличии)* | п. 5.1.16 | не менее 1,5 х 1,5 м (на общих путях движения не менее  1,8 х 1,8 м) |  |  |
| Уклон промежуточных площадок | п. 5.1.16 | от 0,5 до 1 % |  |  |
| Поручни | п. 5.1.16 | наличие с двух сторон |  |  |
| п. 5.1.16 | высота верхнего 0,9 м |  |  |
| п. 5.1.16 | высота нижнего 0,7 м |  |  |
| п. 5.1.16 | размещение в одной вертикальной плоскости с краем марша |  |  |
| Высота бортиков по краям марша | п. 5.1.16 | не менее 0,05 м |  |  |
| **Подъемная платформа для инвалидов на прилегающей территории** *(при перепаде высоты менее 3 м и отсутствии пандуса)* | | | | | |
| Подъемная платформа | п. 5.1.14 | наличие |  |  |
| **Лифт для инвалидов на прилегающей территории** *(при перепаде высот более 3 м и отсутствии пандуса, а также при перепаде высот более 6 м)* | | | | | |
| Лифт для инвалидов | п. 5.1.14 | наличие |  |  |
| 1. **ВХОДНАЯ ГРУППА** *(описываются все входные группы в изолированные помещения, в которых предусмотрен доступ посетителей или проживающих)* | | | | | |
| **Входная площадка** | | | | | |
| Габариты входной площадки *(при наличии пандуса)* | п. 6.1.4 | не менее 2,2 х 2,2 м |  |  |
| Габариты входной площадки *(при отсутствии пандуса и автоматических раздвижных дверях)* | п. 6.1.4 | не менее 1,2 х 1,9 м |  |  |
| Габариты входной площадки *(при отсутствии пандуса и распашных дверях)* | п. 6.1.4 | не менее 1,8 х 1,4 м |  |  |
| **Входная лестница** *(при наличии)* | | | | | |
| Количество ступеней в одном марше | п. 6.1.2 | от 3 до 12 шт. (\*до 15 шт.) |  |  |
| Идентичность всех ступеней | п. 6.1.2 | наличие |  |  |
| Открытые подступенки | п. 6.1.2 | отсутствие |  |  |
| Ширина марша | п. 6.1.2 | не менее  1,35 м |  |  |
| Ширина проступи | п. 6.1.2 | от 0,35 до 0,4 м (или кратно) |  |  |
| Высота ступени | п. 6.1.2 | от 0,12 до 0,15 м |  |  |
| Поперечный уклон ступеней | п. 6.1.2 | не более 2 % |  |  |
| Продольный уклон ступеней | п. 6.1.2 | не более 1 % |  |  |
| Свес проступей | п. 6.1.2 | не более  0,015 м |  |  |
| Радиус закругления проступей | п. 6.1.2 | не более  0,025 м |  |  |
| Поручни | п. 6.1.2 | наличие с двух сторон |  |  |
| Непрерывность поручней | п. 6.1.2 | наличие |  |  |
| Высота поручней | п. 6.1.2 | 0,9 м |  |  |
| Расположение поручней в одной вертикальной плоскости с краем прохожей части лестницы | п. 6.1.2 | наличие |  |  |
| Промежуточные поручни *(при ширине марша более 4 м)* | п. 6.1.2 | наличие |  |  |
| Горизонтальные завершения поручней | п. 6.1.2 | 0,3 м |  |  |
| Травмобезопасные окончания поручней | п. 6.1.2 | наличие |  |  |
| Расстояние от поручней до других поверхностей | п. 6.1.2 | не менее 0,06 м |  |  |
| Высота свободного пространства над поручнем | п. 6.1.2 | не менее 0,45 м |  |  |
| **Входной пандус** *(при наличии перепада высот между уровнями тротуара и тамбура)* | | | | | |
| Уклон марша | п. 6.1.2 | не более 8 % (до 10 % при высоте не более 0,2 м или при сопро-вождении) |  |  |
| Длина каждого марша | п. 6.1.2 | не более 15 м (при уклоне от 3 до 4 %),  не более 12 м (при уклоне от 4 до 5 %),  не более 9 м (при уклоне от 5 до 6 %),  не более 6 м (при уклоне от 6 до 8 %),  не более 5 м (при уклоне более 8 %) |  |  |
| Суммарная длина маршей пандуса | п. 6.1.2 | не более 110 м (при уклоне от 3 до 6 %), не более 36 м (при уклоне от 6 до 8 %) |  |  |
| Ширина марша между поручнями | п. 6.1.2 | от 0,9 до 1,0 м |  |  |
| Разворотные площадки при въезде (вверху и внизу) | п. 6.1.2 | не менее 1,5 х 1,5 м (на общих путях движения не менее  1,8 х 1,5 м) |  |  |
| Промежуточная площадка прямая  *(при наличии)* | п. 6.1.2 | длина не менее 1,5 м |  |  |
| Промежуточная площадка поворотная *(при наличии)* | п. 6.1.2 | не менее 1,5 х 1,5 м |  |  |
| Уклон промежуточных площадок | п. 6.1.2 | от 0,5 до 1 % |  |  |
| Поручни *(при высоте подъема более*  *0,2 м)* | п. 6.1.2 | наличие с двух сторон |  |  |
| п. 6.1.2 | высота верхнего 0,9 м |  |  |
| п. 6.1.2 | высота нижнего 0,7 м |  |  |
| п. 6.1.2 | размещение в одной вертикальной плоскости с границами прохожей части пандуса (краем бортика) |  |  |
| Высота бортиков по краям марша | п. 6.1.2 | не менее 0,05 м |  |  |
| **Входные двери (наружные)** | | | | | |
| Ширина дверного проема в свету | п. 6.1.5 | не менее 0,9 м (не менее 0,8 м в несущих конструкциях) |  |  |
| Ширина дверного проема *(при необходимости эвакуации более 15 МГН групп мобильности*  *М2 – М4* | п. 6.1.5 | не менее 1,2 м |  |  |
| Ширина рабочей створки  *(при двухстворчатых дверях)* | п. 6.1.5 | не менее 0,9 м |  |  |
| Зеркальные стекла | п. 6.1.8 | отсутствие |  |  |
| Задержка закрывания двери | п. 6.1.5 | не менее 5 с |  |  |
| Высота порога | п. 6.2.4 | не более  14 мм |  |  |
| Знак доступности для инвалидов на креслах-колясках | п. 6.5.1 | наличие *(при выполнении нормативов)* |  |  |
| Указатель направления движения к доступному входу *(для главного входа, не являющегося доступным)* | п. 6.5.1 | Наличие |  |  |
| Яркая маркировка на прозрачной двери *(при нижнем крае прозрачной поверхности 0,85 м*  *и менее)* | п. 6.1.6 | прямоугольник не менее 0,1 х 0,2 м или круг от 0,1 до 0,2 м |  |  |
| п. 6.1.6 | высота от 0,9 до 1,0 м и от 1,3 до 1,4 м |  |  |
| п. 6.1.6 | размещение с двух сторон полотна |  |  |
| Знак доступности выхода для инвалидов на креслах-колясках *(изнутри, при отсутствии внутренней двери)* | п. 6.5.1 | наличие |  |  |
| **Тамбур** *(при наличии)* | | | | | |
| Минимальное свободное пространство в тамбуре за вычетом ширины открытой внутрь двери | п. 6.1.8 | не менее 1,4 м |  |  |
| Свободное пространство у наружной двери со стороны защелки | п. 6.1.8 | не менее 0,3 м |  |  |
| Свободное пространство у внутренней двери со стороны защелки | п. 6.1.8 | не менее 0,6 м |  |  |
| **Входные двери (внутренние)** *(при наличии)* | | | | | |
| Ширина дверного проема в свету | п. 6.1.5 | не менее 0,9 м (не менее 0,8 м в несущих конструкциях) |  |  |
| Ширина дверного проема *(при необходимости эвакуации более 15 МГН групп мобильности*  *М2 – М4* | п. 6.1.5 | не менее 1,2 м |  |  |
| Ширина рабочей створки *(при двухстворчатых дверях)* | п. 6.1.5 | не менее 0,9 м (не менее 0,8 м в несущих конструкциях) |  |  |
| Зеркальные стекла | п. 6.1.8 | отсутствие |  |  |
| Задержка закрывания двери | п. 6.1.5 | не менее 5 с |  |  |
| Высота порога | п. 6.2.4 | не более  14 мм |  |  |
| Указатель направления движения к доступному выходу (изнутри) *(для главного выхода, не являющегося доступным)* | п. 6.5.1 | наличие |  |  |
| Яркая маркировка на прозрачной двери *(при нижнем крае прозрачной поверхности 0,85 м*  *и менее)* | п. 6.1.6 | прямоугольник не менее 0,1 х 0,2 м или круг от 0,1 до 0,2 м |  |  |
| п. 6.1.6 | высота от 0,9 до 1,0 м и от 1,3 до 1,4 м |  |  |
| п. 6.1.6 | размещение с двух сторон полотна |  |  |
| Знак доступности выхода для инвалидов на креслах-колясках *(изнутри)* | п. 6.5.1 | наличие (при выполнении нормативов) |  |  |
| 1. **ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ЗДАНИЯ** | | | | | |
| **ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПУТИ ДВИЖЕНИЯ** *(в случае если обследуемая организация расположена выше или ниже первого этажа, сначала описываются вертикальные пути движения, затем горизонтальные)* | | | | | |
| **Перепад высот при входе на первый этаж** *(при наличии)* | | | | | |
| Ограждение *(при наличии открытого края высотой*  *более 1 м)* | п. 6.2.8,  СП 118.13330  п. 6.15 | наличие |  |  |
| **Внутренняя лестница для доступа на первый этаж** *(при наличии)* | | | | | |
| Ширина марша лестницы *(на пути эвакуации)* | п. 6.2.24 | не менее 1,35 м *(для реаби-литационно-образо-вательных организаций и иных крупных зданий)* |  |  |
| п. 6.2.24 | не менее 1,2 м *(для прочих зданий)* |  |  |
| Идентичность геометрии ступеней | п. 6.2.8 | наличие |  |  |
| Ровное шероховатое покрытие | п. 6.2.8 | наличие |  |  |
| Непрозрачный материал ступеней | п. 6.2.8 | наличие |  |  |
| Глубина проступи | п. 6.2.8 | от 0,28 до  0,35 м |  |  |
| Высота подступенка | п. 6.2.8 | от 0,13 до 0,17 м |  |  |
| Бортик с открытой стороны марша или иные ограждающие устройства | п. 6.2.8 | не менее 0,02 м |  |  |
| Радиус закругления ребра ступени | п. 6.2.8 | не более 0,02 м |  |  |
| Контрастные полосы на проступях краевых ступеней | п. 6.2.8 | ширина от 0,08 до 0,1 м |  |  |
| п. 6.2.8 | не более  0,04 м до края |  |  |
| Поручни | п. 6.2.11 | наличие  (для открытой лестницы – с двух сторон) |  |  |
| Разделительные поручни *(при ширине лестницы 4 м и более)* | п. 6.2.8 | наличие |  |  |
| Непрерывность поручней | п. 6.2.11 | наличие |  |  |
| Высота поручней | п. 6.2.11 | 0,9 м |  |  |
| Округлое сечение поручней | п. 6.2.12 | наличие |  |  |
| Диаметр поручней | п. 6.2.12 | от 0,03 до  0,05 м |  |  |
| Контрастный цвет поручней *(на путях эвакуации)* | п. 6.2.29 | наличие |  |  |
| Фотолюминесцент-ное покрытие или подсветка поручней *(на путях эвакуации)* | п. 6.2.29 | наличие |  |  |
| Горизонтальные завершения поручней (вверху и внизу) | п. 6.2.11 | 0,3 м |  |  |
| Травмобезопасные окончания поручней (вверху и внизу) | п. 6.2.11 | наличие |  |  |
| Расстояние от поручня до стены *(при наличии)* | п. 6.2.12 | не менее  0,045 м |  |  |
| **Внутренний пандус для доступа на первый этаж** *(при наличии перепада высот между уровнями входа и первого этажа)* | | | | | |
| Максимальная высота марша пандуса | п. 6.2.9 | не более 0,5 м |  |  |
| Уклон стационарного пандуса | п. 6.2.9 | не более 5 % |  |  |
| Уклон инвентарного пандуса *(при отсутствии стационарного)* | п. 6.2.9 | не более 8 % |  |  |
| Ширина марша между поручнями *(для пандуса с односторонним движением)* | п. 6.2.9 | от 0,9 до 1,0 м |  |  |
| Ширина марша между поручнями *(для пандуса на общем пути движения)* | п. 6.2.9 | не менее 1,2 м |  |  |
| Ширина марша между поручнями *(для винтового пандуса)* | п. 6.2.9 | не менее 1,2 м |  |  |
| Ширина инвентарного пандуса *(при отсутствии стационарного)* | п. 6.2.9 | не менее 0,8 м |  |  |
| Разворотные площадки при въезде (вверху и внизу) | п. 6.2.9 | не менее 1,5 х 1,5 м |  |  |
| Промежуточная площадка прямая *(при наличии)* | п. 6.2.9 | длина не менее 1,5 м |  |  |
| Промежуточная площадка поворотная *(при наличии)* | п. 6.2.9 | не менее 1,5 х 1,5 м |  |  |
| Высота бортиков по краям марша | п. 6.2.10 | не менее 0,05 м |  |  |
| Тактильные напольные указатели перед пандусом | п. 6.2.10 | отсутствие |  |  |
| Поручни | п. 6.2.11 | наличие с двух сторон |  |  |
| Высота верхнего поручня | п. 6.2.11 | 0,9 м |  |  |
| Высота нижнего поручня | п. 6.2.11 | 0,7 м |  |  |
| Размещение поручней в одной вертикальной плоскости с бортиками | п. 6.2.11 | наличие |  |  |
| Округлое сечение поручней | п. 6.2.12 | наличие |  |  |
| Диаметр поручня | п. 6.2.12 | от 0,03 до  0,05 м |  |  |
| Горизонтальные завершения поручней (вверху и внизу) | п. 6.2.11 | 0,3 м |  |  |
| Травмобезопасные окончания поручней (вверху и внизу) | п. 6.2.11 | наличие |  |  |
| Расстояние от поручня до стены *(при наличии)* | п. 6.2.12 | не менее  0,045 м |  |  |
| **Подъемная платформа для доступа на первый этаж** *(при наличии лестницы и отсутствии пандуса)* | | | | | |
| Подъемная платформа | п. 6.2.8 | наличие |  |  |
| Знак доступности | п. 6.5.1 | наличие |  |  |
| **Вход на первый этаж** | | | | | |
| Ширина дверного проема *(при наличии отдельной двери)* | п. 6.2.4 | не менее 0,9 м |  |  |
| Высота дверного порога *(при наличии отдельной двери)* | п. 6.2.4 | 0 мм |  |  |
| Тактильные напольные указатели перед фронтально расположенной дверью *(при наличии отдельной двери и численности посетителей 50 и более на этаж)* | п. 6.2.3 | наличие |  |  |
| Контрастный цвет двери *(при наличии отдельной двери)* | п. 6.4.1 | наличие |  |  |
| Контрастный цвет дверных ручек *(при наличии отдельной двери)* | п. 6.4.1 | наличие |  |  |
| Высота дверных ручек *(при наличии отдельной двери)* | п. 6.4.3 | от 0,8 до 1,1 м |  |  |
| Расстояние от дверной ручки до боковых стен *(при наличии отдельной двери)* | п. 6.4.3 | не менее 0,6 м |  |  |
| Удобные дверные ручки *(при наличии отдельной двери)* | п. 6.4.3 | наличие |  |  |
| Ширина контрольно-пропускных устройств *(при наличии)* | п. 6.1.9 | не менее 0,95 м |  |  |
| Боковой проход *(при наличии турникетов)* | п. 6.1.9 | наличие |  |  |
| Маркировка и указатели для лиц с кардио-стимуляторами *(при наличии рамок металлодетекторов)* | п. 6.5.1 | наличие |  |  |
| **Коридоры (основные пути движения)** | | | | | |
| Ширина коридоров | п. 6.2.1 | не менее 1,2 м |  |  |
| Габариты разъездных карманов *(при ширине коридоров менее 1,5 м)* | п. 6.2.1 | не менее 2,0 х 1,8 м |  |  |
| Ширина полосы движения (с учетом оборудования и мебели) | п. 6.2.2 | не менее 1,2 м |  |  |
| Площадки для поворота на 90° | п. 6.2.1 | не менее 1,2 х 1,2 м |  |  |
| Площадки для поворота на 180° | п. 6.2.1 | не менее 1,4 х 1,4 м |  |  |
| Глубина зоны перед дверьми | п. 6.2.2 | не менее 1,5 м |  |  |
| Ширина подходов к оборудованию и мебели | п. 6.2.2 | не менее 0,9 м (при необходимости поворота – не менее 1,2 м) |  |  |
| Ширина перехода между корпусами *(при наличии)* | п. 6.2.1 | не менее 2,0 м |  |  |
| Высота коридоров | п. 6.2.1 | не менее 2,1 м |  |  |
| Ширина дверей и проемов на путях движения (между коридорами, холлами, переходами) *(при наличии)* | п. 6.2.4 | не менее 0,9 м |  |  |
| Высота порогов на путях движения *(при наличии дверей)* | п. 6.2.4 | 0 мм |  |  |
| Тактильные напольные указатели перед фронтально расположенными дверьми *(при наличии таких дверей и численности посетителей 50 и более на этаж)* | п. 6.2.3 | наличие |  |  |
| Контрастный цвет дверей *(при наличии)* | п. 6.4.1 | наличие |  |  |
| Контрастный цвет дверных ручек *(при наличии дверей)* | п. 6.4.1 | наличие |  |  |
| Высота дверных ручек *(при наличии дверей)* | п. 6.4.3 | от 0,8 до 1,1 м |  |  |
| Расстояние от дверных ручек до боковых стен *(при наличии дверей)* | п. 6.4.3 | не менее 0,6 м |  |  |
| Удобные дверные ручки *(при наличии дверей)* | п. 6.4.3 | наличие |  |  |
| Зоны отдыха, в т. ч. для инвалидов на креслах-колясках | п. 6.2.5 | наличие (через 25-30 м) |  |  |
| Знак доступности зон отдыха | п. 6.5.1 | наличие |  |  |
| Указатели, средства визуальной информации | п. 6.5.2 | наличие |  |  |
| п. 6.5.2 | идентичность оформления |  |  |
| п. 6.4.1 | контрастный цвет |  |  |
| Дублирование информации шрифтом Брайля | ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ | наличие |  |  |
| Оснащение организации знаками, выполненными шрифтом Брайля *(при полустационарной или стационарной форме предоставления социальных услуг)* | ст. 19 ФЗ от 28.12.2013 № 442-ФЗ | наличие |  |  |
| Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями *(при полустационарной или стационарной форме предоставления социальных услуг)* | ст. 19 ФЗ от 28.12.2013 № 442-ФЗ | наличие |  |  |
| Дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами *(при полустационарной или стационарной форме предоставления социальных услуг)* | ст. 19 ФЗ от 28.12.2013 № 442-ФЗ | наличие |  |  |
| Информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода) *(при полустационарной или стационарной форме предоставления социальных услуг)* | ст. 19 ФЗ от 28.12.2013 № 442-ФЗ | наличие |  |  |
| Эвакуационные знаки пожарной безопасности | п. 6.5.5 | наличие |  |  |
| Навесные препятствия на путях движения *(при наличии)* | п. 6.2.6 | закругленные края |  |  |
| п. 6.2.6 | не более 0,1 м (не более 0,3 м от отдельно стоящей опоры) |  |  |
| п. 6.2.6 | наличие барьеров, ограждений |  |  |
| Ковровые покрытия *(при наличии)* | п. 6.2.7 | высота ворса не более  0,013 м |  |  |
| п. 6.2.7 | надежное закрепление |  |  |
| **Перепад высот в пределах этажа** *(при наличии)* | | | | | |
| Ограждение *(при наличии открытого края высотой*  *более 1 м)* | п. 6.2.8,  СП 118.13330  п. 6.15 | наличие |  |  |
| **Лестница на перепаде высот в пределах одного этажа** *(при наличии)* | | | | | |
| Ширина марша лестницы *(на пути эвакуации)* | п. 6.2.24 | не менее 1,35 м *(для образова-тельных организаций и иных крупных зданий)* |  |  |
| п. 6.2.24 | не менее 1,2 м *(для прочих зданий)* |  |  |
| Идентичность геометрии ступеней | п. 6.2.8 | наличие |  |  |
| Ровное шероховатое покрытие | п. 6.2.8 | наличие |  |  |
| Непрозрачный материал ступеней | п. 6.2.8 | наличие |  |  |
| Глубина проступи | п. 6.2.8 | от 0,28 до  0,35 м |  |  |
| Высота подступенка | п. 6.2.8 | от 0,13 до 0,17 м |  |  |
| Бортик с открытой стороны марша или иные ограждающие устройства | п. 6.2.8 | не менее 0,02 м |  |  |
| Радиус закругления ребра ступени | п. 6.2.8 | не более 0,02 м |  |  |
| Контрастные полосы на проступях краевых ступеней | п. 6.2.8 | ширина от 0,08 до 0,1 м |  |  |
| п. 6.2.8 | не более  0,04 м до края |  |  |
| Поручни | п. 6.2.11 | наличие  (для открытой лестницы – с двух сторон) |  |  |
| Разделительные поручни *(при ширине лестницы 4 м и более)* | п. 6.2.8 | наличие |  |  |
| Непрерывность поручней | п. 6.2.11 | наличие |  |  |
| Высота поручней | п. 6.2.11 | 0,9 м |  |  |
| Округлое сечение поручней | п. 6.2.12 | наличие |  |  |
| Диаметр поручней | п. 6.2.12 | от 0,03 до  0,05 м |  |  |
| Контрастный цвет поручней *(на путях эвакуации)* | п. 6.2.29 | наличие |  |  |
| Фотолюминесцент-ное покрытие или подсветка поручней *(на путях эвакуации)* | п. 6.2.29 | наличие |  |  |
| Горизонтальные завершения поручней (вверху и внизу) | п. 6.2.11 | 0,3 м |  |  |
| Травмобезопасные окончания поручней (вверху и внизу) | п. 6.2.11 | наличие |  |  |
| Расстояние от поручня до стены *(при наличии)* | п. 6.2.12 | не менее  0,045 м |  |  |
| **Пандус на перепаде высот в пределах одного этажа** *(при наличии перепада высот, в том числе в переходе между корпусами)* | | | | | |
| Максимальная высота марша пандуса | не более 0,5 м | п. 6.2.9 |  |  |
| Уклон стационарного пандуса | п. 6.2.9 | не более 5 % |  |  |
| Уклон инвентарного пандуса *(при отсутствии стационарного)* | п. 6.2.9 | не более 8 % |  |  |
| Ширина марша между поручнями *(для пандуса с односторонним движением)* | п. 6.2.9 | от 0,9 до 1,0 м |  |  |
| Ширина марша между поручнями *(для пандуса на общем пути движения)* | п. 6.2.9 | не менее 1,2 м |  |  |
| Ширина марша между поручнями *(для винтового пандуса)* | п. 6.2.9 | не менее 1,2 м |  |  |
| Ширина инвентарного пандуса *(при отсутствии стационарного)* | п. 6.2.9 | не менее 0,8 м |  |  |
| Разворотные площадки при въезде (вверху и внизу) | п. 6.2.9 | не менее 1,5 х 1,5 м |  |  |
| Промежуточная площадка прямая *(при наличии)* | п. 6.2.9 | длина не менее 1,5 м |  |  |
| Промежуточная площадка поворотная *(при наличии)* | п. 6.2.9 | не менее 1,5 х 1,5 м |  |  |
| Высота бортиков по краям марша | п. 6.2.10 | не менее 0,05 м |  |  |
| Тактильные напольные указатели перед пандусом | п. 6.2.10 | отсутствие |  |  |
| Поручни | п. 6.2.11 | наличие с двух сторон |  |  |
| Высота верхнего поручня | п. 6.2.11 | 0,9 м |  |  |
| Высота нижнего поручня | п. 6.2.11 | 0,7 м |  |  |
| Размещение поручней в одной вертикальной плоскости с бортиками | п. 6.2.11 | наличие |  |  |
| Округлое сечение поручней | п. 6.2.12 | наличие |  |  |
| Диаметр поручня | п. 6.2.12 | от 0,03 до  0,05 м |  |  |
| Горизонтальные завершения поручней (вверху и внизу) | п. 6.2.11 | 0,3 м |  |  |
| Травмобезопасные окончания поручней (вверху и внизу) | п. 6.2.11 | наличие |  |  |
| Расстояние от поручня до стены *(при наличии)* | п. 6.2.12 | не менее  0,045 м |  |  |
| **Подъемная платформа на перепаде высот в пределах одного этажа** *(при наличии лестницы и отсутствии пандуса)* | | | | | |
| Подъемная платформа | п. 6.2.8 | наличие |  |  |
| Знак доступности | п. 6.5.1 | наличие |  |  |
| **ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПУТИ ДВИЖЕНИЯ** *(при наличии)* | | | | | |
| **Лестница междуэтажная** | | | | | |
| Ширина проема для выхода на лестницу *(при наличии)* | п. 6.2.4 | не менее 0,9 м |  |  |
| Контрастный цвет дверей *(при наличии)* | п. 6.4.1 | наличие |  |  |
| Контрастный цвет дверных ручек *(при наличии дверей)* | п. 6.4.1 | наличие |  |  |
| Высота дверных ручек *(при наличии дверей)* | п. 6.4.3 | от 0,8 до 1,1 м |  |  |
| Расстояние от дверных ручек до вертикальных плоскостей *(при наличии дверей)* | п. 6.4.2 | не менее 0,6 м |  |  |
| Удобные дверные ручки *(при наличии дверей)* | п. 6.4.3 | наличие |  |  |
| Указатель пути движения от лестницы к лифту *(при наличии лифта вне зоны видимости)* | п. 6.5.1 | наличие |  |  |
| Тактильные напольные указатели перед входом на лестничные марши *(при наличии открытого входа и численности посетителей или проживающих 50 и более на этаж)* | п. 6.2.3 | наличие |  |  |
| Тактильные напольные указатели перед открытой лестницей *(при наличии такой лестницы и численности посетителей или проживающих 50 и более на этаж)* | п. 6.2.3 | наличие |  |  |
| Ширина марша лестницы *(на пути эвакуации)* | п. 6.2.24 | не менее 1,35 м *(для образова-тельных организаций и иных крупных зданий)* |  |  |
| п. 6.2.24 | не менее 1,2 м *(для прочих зданий)* |  |  |
| Идентичность геометрии ступеней | п. 6.2.8 | наличие |  |  |
| Ровное шероховатое покрытие | п. 6.2.8 | наличие |  |  |
| Непрозрачный материал ступеней | п. 6.2.8 | наличие |  |  |
| Глубина проступи | п. 6.2.8 | от 0,28 до  0,35 м |  |  |
| Высота подступенка | п. 6.2.8 | от 0,13 до 0,17 м |  |  |
| Бортик с открытой стороны марша или иные ограждающие устройства | п. 6.2.8 | не менее 0,02 м |  |  |
| Радиус закругления ребра ступени | п. 6.2.8 | не более 0,02 м |  |  |
| Контрастные полосы на проступях краевых ступеней | п. 6.2.8 | ширина от 0,08 до 0,1 м |  |  |
| п. 6.2.8 | не более  0,04 м до края |  |  |
| Поручни | п. 6.2.11 | наличие  (для открытой лестницы – с двух сторон) |  |  |
| Разделительные поручни *(при ширине лестницы 4 м и более)* | п. 6.2.8 | наличие |  |  |
| Непрерывность поручней | наличие | п. 6.2.11 |  |  |
| Высота поручней | п. 6.2.11 | 0,9 м |  |  |
| Округлое сечение поручней | п. 6.2.12 | наличие |  |  |
| Диаметр поручней | п. 6.2.12 | от 0,03 до  0,05 м |  |  |
| Контрастный цвет поручней *(на путях эвакуации)* | п. 6.2.29 | наличие |  |  |
| Фотолюминесцент-ное покрытие или подсветка поручней *(на путях эвакуации)* | п. 6.2.29 | наличие |  |  |
| Горизонтальные завершения поручней (вверху и внизу) | п. 6.2.11 | 0,3 м |  |  |
| Нетравмирующие окончания поручней (вверху и внизу) | п. 6.2.11 | наличие |  |  |
| Расстояние от поручня до стены *(при наличии)* | п. 6.2.12 | не менее  0,045 м |  |  |
| Рельефные обозначения этажей на поручнях | п. 6.2.12 | наличие |  |  |
| Барьеры, ограждения *(при нависании открытой лестницы на высоте менее*  *2,1 м)* | п. 6.2.6 | наличие |  |  |
| **Лифт** | | | | | |
| Ширина дверного проема в лифтовой холл *(при наличии)* | п. 6.2.4 | не менее 0,9 м |  |  |
| Высота порога при входе в лифтовой холл *(при наличии двери)* | п. 6.2.4 | 0 мм |  |  |
| Контрастный цвет двери в лифтовой холл *(при наличии)* | п. 6.4.1 | наличие |  |  |
| Контрастный цвет ручки двери в лифтовой холл *(при наличии)* | п. 6.4.1 | наличие |  |  |
| Высота ручки двери в лифтовой холл *(при наличии)* | п. 6.4.3 | от 0,8 до 1,1 м |  |  |
| Расстояние от ручки двери в лифтовой холл до вертикальных плоскостей *(при наличии)* | п. 6.4.2 | не менее 0,6 м |  |  |
| Удобные ручки двери в лифтовой холл *(при наличии)* | п. 6.4.3 | наличие |  |  |
| Габариты кабины лифта | п. 6.2.14 | не менее 1,1 х 1,4 м |  |  |
| Переговорное устройство с отображением визуальной информации в кабине лифта | п. 6.2.16 | наличие |  |  |
| Указатель направления движения к доступному лифту *(при наличии недоступного лифта и отсутствии доступного в зоне видимости)* | п. 6.5.1 | наличие |  |  |
| Знак доступности | п. 6.5.1 | наличие |  |  |
| Точность остановки лифта (перепад высот) | п. 6.2.13 | не более 0,01 м |  |  |
| Указатель номера этажа напротив лифта | п. 6.2.16 | высота от пола 1,5 м |  |  |
| п. 6.2.16 | высота цифр от 0,1 до 0,2 м |  |  |
| п. 6.2.16 | контрастный цвет |  |  |
| Рельефный номер этажа при выходе из лифта | п. 6.2.16 | высота от пола 1,5 м |  |  |
| п. 6.2.16 | высота цифр 0,05 м |  |  |
| п. 6.2.16 | высота рельефа не менее 1 мм |  |  |
| п. 6.2.16 | дублирование шрифтом Брайля |  |  |
| Отдельный блок вызова лифта для МГН на каждом этаже *(при наличии разных лифтов в одном холле)* | п. 6.2.13 | наличие |  |  |
| **Подъемная платформа для инвалидов междуэтажная** *(при наличии)* | | | | | |
| Точность остановки платформы (перепад высот) | п. 6.2.13 | не более 0,01 м |  |  |
| Знак доступности | п. 6.5.1 | наличие |  |  |
| **Пожаробезопасные зоны на этажах выше первого** *(при необходимости)* | | | | | |
| Площадь пожаробезопасных зон с необходимым оборудованием | п. 6.2.26 | по расчету |  |  |
| Ширина дверного проема | п. 6.2.4 | не менее 0,9 м |  |  |
| Контрастный цвет дверей | п. 6.4.1 | наличие |  |  |
| Контрастный цвет дверных ручек | п. 6.4.1 | наличие |  |  |
| Высота дверных ручек | п. 6.4.3 | от 0,8 до 1,1 м |  |  |
| Расстояние от дверных ручек до вертикальных плоскостей | п. 6.4.2 | не менее 0,6 м |  |  |
| Удобные дверные ручки | п. 6.4.3 | наличие |  |  |
| 1. **ЗОНЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ** | | | | | |
| **Обслуживание через окно, прилавок, стойку** *(при наличии)* | | | | | |
| Высота поверхности | п. 8.1.7 | не более 0,85 м |  |  |
| Ширина поверхности | п. 8.1.7 | не менее 1,0 м |  |  |
| Ширина проема  для ног | п. 8.1.7 | не менее  0,75 м |  |  |
| Высота проема  для ног | п. 8.1.7 | не менее  0,75 м |  |  |
| Глубина проема  для ног | п. 8.1.7 | не менее  0,5 м |  |  |
| Система обеспечения разборчивости звуковой информации | п. 8.1.7 | наличие |  |  |
| п. 6.5.1 | обозначение |  |  |
| Знак доступности | п. 6.5.1 | наличие |  |  |
| Дублирование информационного указателя шрифтом Брайля *(при наличии)* | ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ | наличие |  |  |
| **Обслуживание через терминалы, автоматы** *(при наличии)* | | | | | |
| Высота кнопок, отверстий, дисплеев от пола, дисплеев | п. 6.4.2 | от 0,85 до 1,1 м |  |  |
| Расстояние от кнопок, отверстий, дисплеев до боковой стены | п. 6.4.2 | не менее 0,6 м |  |  |
| Знак доступности | п. 6.5.1 | наличие |  |  |
| Обозначения шрифтом Брайля *(при наличии надписей)* | ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ | наличие |  |  |
| **Внутренние помещения (кабинеты и т. п.)** *(при наличии)* | | | | | |
| Информация о назначении помещений | п. 6.5.3 | наличие |  |  |
| Контрастный цвет указателя | п. 6.4.1 | наличие |  |  |
| Знак доступности | п. 6.5.1 | наличие |  |  |
| Информирующая тактильная табличка | п. 6.5.9 | рельефно-линейный шрифт |  |  |
| п. 6.5.9 | шрифт Брайля |  |  |
| п. 6.5.9 | со стороны дверной ручки |  |  |
| п. 6.5.9 | высота от 1,2 до 1,6 м |  |  |
| п. 6.5.9 | 0,1 м от края двери |  |  |
| Ширина дверного проема | п. 6.2.4 | не менее 0,9 м |  |  |
| Высота дверного порога | п. 6.2.4 | 0 мм |  |  |
| Контрастный цвет дверей | п. 6.4.1 | наличие |  |  |
| Контрастный цвет дверных ручек | п. 6.4.1 | наличие |  |  |
| Высота дверных ручек | п. 6.4.3 | от 0,8 до 1,1 м |  |  |
| Расстояние от дверных ручек до вертикальных плоскостей | п. 6.4.2 | не менее 0,6 м |  |  |
| Удобные дверные ручки | п. 6.4.3 | наличие |  |  |
| Площадь помещения для приема *(при наличии)* | п. 8.1.11 | не менее 12  кв. м (на одно рабочее место), не менее 18  кв. м (на два рабочих места) |  |  |
| Место для размещения на кресле-коляске | п. 8.1.3 | наличие |  |  |
| **Учебные классы** *(при наличии)* | | | | | |
| Информация о назначении помещений | п. 6.5.3 | наличие |  |  |
| Контрастный цвет указателя | п. 6.4.1 | наличие |  |  |
| Знак доступности | п. 6.5.1 | наличие |  |  |
| Информирующая тактильная табличка | п. 6.5.9 | рельефно-линейный шрифт |  |  |
| п. 6.5.9 | шрифт Брайля |  |  |
| п. 6.5.9 | со стороны дверной ручки |  |  |
| п. 6.5.9 | высота от 1,2 до 1,6 м |  |  |
| п. 6.5.9 | 0,1 м от края двери |  |  |
| Ширина дверного проема | п. 6.2.4 | не менее 0,9 м |  |  |
| Высота дверного порога | п. 6.2.4 | 0 мм |  |  |
| Контрастный цвет дверей | п. 6.4.1 | наличие |  |  |
| Контрастный цвет дверных ручек | п. 6.4.1 | наличие |  |  |
| Высота дверных ручек | п. 6.4.3 | от 0,8 до 1,1 м |  |  |
| Расстояние от дверных ручек до вертикальных плоскостей | п. 6.4.2 | не менее 0,6 м |  |  |
| Удобные дверные ручки | п. 6.4.3 | наличие |  |  |
| Столы для учащихся с недостатками зрения и слуха | п. 8.2.2 | первые столы в ряду у окна и среднем ряду |  |  |
| Столы для учащихся на креслах-колясках | п. 8.2.2 | первые столы в ряду у двери |  |  |
| **Помещения предприятий питания** *(при наличии)* | | | | | |
| Информация о назначении помещений | п. 6.5.3 | наличие |  |  |
| Контрастный цвет указателя | п. 6.4.1 | наличие |  |  |
| Знак доступности | п. 6.5.1 | наличие |  |  |
| Информирующая тактильная табличка | п. 6.5.9 | рельефно-линейный шрифт |  |  |
| п. 6.5.9 | шрифт Брайля |  |  |
| п. 6.5.9 | со стороны дверной ручки |  |  |
| п. 6.5.9 | высота от 1,2 до 1,6 м |  |  |
| п. 6.5.9 | 0,1 м от края двери |  |  |
| Ширина дверного проема | п. 6.2.4 | не менее 0,9 м |  |  |
| Контрастный цвет дверей | п. 6.4.1 | наличие |  |  |
| Контрастный цвет дверных ручек | п. 6.4.1 | наличие |  |  |
| Высота дверных ручек | п. 6.4.3 | от 0,8 до 1,1 м |  |  |
| Расстояние от дверных ручек до вертикальных плоскостей | п. 6.4.2 | не менее 0,6 м |  |  |
| Удобные дверные ручки | п. 6.4.3 | наличие |  |  |
| Количество мест для инвалидов | п. 8.4.6 | по расчету |  |  |
| Высота стола для инвалидов | п. 8.4.7 | не более 0,85 м |  |  |
| Ширина проема для ног | п. 8.4.7 | не менее  0,75 м |  |  |
| Высота проема для ног | п. 8.4.7 | не менее  0,75 м |  |  |
| Глубина проема для ног | п. 8.4.7 | не менее  0,5 м |  |  |
| Ширина прохода между столиков со стульями | п. 8.4.7 | не менее 0,9 м |  |  |
| **Актовый (зрительный) зал** *(при наличии)* | | | | | |
| Информация о назначении помещений | п. 6.5.3 | наличие |  |  |
| Контрастный цвет указателя | п. 6.4.1 | наличие |  |  |
| Знак доступности | п. 6.5.1 | наличие |  |  |
| Информирующая тактильная табличка | п. 6.5.9 | рельефно-линейный шрифт |  |  |
| п. 6.5.9 | шрифт Брайля |  |  |
| п. 6.5.9 | со стороны дверной ручки |  |  |
| п. 6.5.9 | высота от 1,2 до 1,6 м |  |  |
| п. 6.5.9 | 0,1 м от края двери |  |  |
| Ширина дверного проема | п. 6.2.4 | не менее 0,9 м |  |  |
| Высота дверного порога | п. 6.2.4 | 0 мм |  |  |
| Контрастный цвет двери | п. 6.4.1 | наличие |  |  |
| Контрастный цвет дверной ручки | п. 6.4.1 | наличие |  |  |
| Высота дверных ручек | п. 6.4.3 | от 0,8 до 1,1 м |  |  |
| Расстояние от дверных ручек до вертикальных плоскостей | п. 6.4.2 | не менее 0,6 м |  |  |
| Удобные дверные ручки | п. 6.4.3 | наличие |  |  |
| Места для инвалидов на креслах-колясках *(при стационарных сиденьях)* | п. 8.1.9  табл. Б.2 | наличие (по умолчанию 0,75 %) |  |  |
| Рассредоточенные места для инвалидов на креслах-колясках *(при их количестве более трех)* | п. 8.6.5 | наличие |  |  |
| Ограждение или буферная полоса *(при стационарных сиденьях в амфитеатре)* | п. 8.1.8 | наличие |  |  |
| Сиденья с подлокотниками *(при нестационарных сиденьях)* | п. 8.6.3 | наличие |  |  |
| Опора для спины *(при сиденьях в виде скамей)* | п. 8.6.3 | наличие |  |  |
| Пространство под скамьей не менее 1/3 глубины скамьи *(при сиденьях в виде скамей)* | п. 8.6.3 | наличие |  |  |
| Освещенные места для сурдопереводчиков | п. 8.6.6 | наличие |  |  |
| Лестница на сцену *(при наличии)* | п. 8.6.7 | высота верхнего поручня с одной стороны 0,9 м |  |  |
| п. 8.6.7 | высота нижнего поручня с одной стороны 0,7 м |  |  |
| Пандус на сцену *(при наличии лестницы)* | п. 8.6.7 | ширина не менее 0,9 м |  |  |
| п. 8.6.7 | уклон не более 8 % |  |  |
| п. 8.6.7 | бортики по бокам марша |  |  |
| п. 8.6.7 | высота верхнего поручня с одной стороны 0,9 м |  |  |
| п. 8.6.7 | высота нижнего поручня с одной стороны 0,7 м |  |  |
| Подъемная платформа для доступа на сцену *(при наличии лестницы и отсутствии пандуса)* | п. 8.6.7 | наличие |  |  |
| **Спортивный зал** *(при наличии)* | | | | | |
| Информация о назначении помещений | п. 6.5.3 | наличие |  |  |
| Контрастный цвет указателя | п. 6.4.1 | наличие |  |  |
| Знак доступности | п. 6.5.1 | наличие |  |  |
| Информирующая тактильная табличка | п. 6.5.9 | рельефно-линейный шрифт |  |  |
| п. 6.5.9 | шрифт Брайля |  |  |
| п. 6.5.9 | со стороны дверной ручки |  |  |
| п. 6.5.9 | высота от 1,2 до 1,6 м |  |  |
| п. 6.5.9 | 0,1 м от края двери |  |  |
| Ширина дверного проема | п. 6.2.4 | не менее 0,9 м |  |  |
| Высота дверного порога | п. 6.2.4 | 0 мм |  |  |
| Контрастный цвет дверей | п. 6.4.1 | наличие |  |  |
| Контрастный цвет дверной ручки | п. 6.4.1 | наличие |  |  |
| Высота дверных ручек | п. 6.4.3 | от 0,8 до 1,1 м |  |  |
| Расстояние от дверных ручек до вертикальных плоскостей | п. 6.4.2 | не менее 0,6 м |  |  |
| Удобные дверные ручки | п. 6.4.3 | наличие |  |  |
| 1. **МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ** *(при наличии)* | | | | | |
| **Номера (комнаты) для инвалидов** | | | | | |
| Доля номеров (комнат) для инвалидов | п. 7.1.1 | не менее 3 % (не менее одного) |  |  |
| Номера (комнаты) для инвалидов на креслах-колясках | п. 7.1.1 | наличие |  |  |
| Ширина дверного проема | п. 6.2.4 | не менее 0,9 м |  |  |
| Высота дверного порога | п. 6.2.4 | 0 мм |  |  |
| Контрастный цвет дверей | п. 6.4.1 | наличие |  |  |
| Контрастный цвет дверной ручки | п. 6.4.1 | наличие |  |  |
| Высота дверных ручек | п. 6.4.3 | от 0,8 до 1,1 м |  |  |
| Расстояние от дверных ручек до вертикальных плоскостей | п. 6.4.2 | не менее 0,6 м |  |  |
| Удобные дверные ручки | п. 6.4.3 | наличие |  |  |
| Дублирование информационного указателя шрифтом Брайля *(при наличии указателя)* | ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ | наличие |  |  |
| Диаметр зоны перед дверью | п. 7.1.1 | не менее 1,2 м |  |  |
| Диаметр зоны перед кроватью | п. 7.1.1 | не менее 1,2 м |  |  |
| Диаметр зоны перед шкафами | п. 7.1.1 | не менее 1,2 м |  |  |
| Диаметр зоны перед окнами | п. 7.1.1 | не менее 1,2 м |  |  |
| Высота оконной ручки | п. 6.4.2 | от 0,85 до 1,1 м |  |  |
| Расстояние от оконной ручки до боковой стены | п. 6.4.2 | не менее 0,6 м |  |  |
| Высота размещения розеток | п. 6.4.2 | от 0,4 до 0,8 м |  |  |
| Контрастный цвет выключателей | п. 6.4.1 | наличие |  |  |
| **Балкон** *(при наличии)* | | | | | |
| Ширина дверного проема | п. 7.1.6 | не менее 0,8 м |  |  |
| Высота дверного порога (для каждого элемента) | п. 7.1.4 | не более  14 мм |  |  |
| Удобные дверные ручки | п. 6.4.3 | наличие |  |  |
| Глубина балкона | п. 7.1.4 | не менее 1,4 м |  |  |
| **Санузел** *(при наличии)* | | | | | |
| Диаметр зоны перед входом в санузел | п. 7.1.1 | не менее 1,2 м |  |  |
| Ширина дверного проема | п. 7.1.6 | не менее 0,8 м |  |  |
| Высота дверного порога | п. 6.2.4 | 0 мм |  |  |
| Контрастный цвет дверей | п. 6.4.1 | наличие |  |  |
| Контрастный цвет дверной ручки | п. 6.4.1 | наличие |  |  |
| Высота дверных ручек | п. 6.4.3 | от 0,8 до 1,1 м |  |  |
| Удобные дверные ручки | п. 6.4.3 | наличие |  |  |
| Контрастный цвет выключателя | п. 6.4.1 | наличие |  |  |
| Диаметр свободной зоны | п. 7.1.1 | не менее 1,2 м |  |  |
| Ширина зоны для кресла-коляски | п. 6.3.3 | не менее 0,8 м |  |  |
| Стационарный поручень | п. 6.3.3 | наличие |  |  |
| Откидной поручень | п. 6.3.3 | наличие |  |  |
| 1. **САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ** *(при наличии)* | | | | | |
| **Универсальная кабина санузла (отдельный специализированный санузел для инвалидов с автономным входом)** | | | | | |
| Информация о назначении помещений | п. 6.5.3 | наличие |  |  |
| Контрастный цвет указателя | п. 6.4.1 | наличие |  |  |
| Знаки доступности | п. 6.5.1 | наличие |  |  |
| Ширина дверного проема | п. 6.2.4 | не менее 0,9 м |  |  |
| Высота дверного порога | п. 6.2.4 | 0 мм |  |  |
| Контрастный цвет дверей | п. 6.4.1 | наличие |  |  |
| Контрастный цвет дверной ручки | п. 6.4.1 | наличие |  |  |
| Высота дверных ручек | п. 6.4.3 | от 0,8 до 1,1 м |  |  |
| Расстояние от дверных ручек до вертикальных плоскостей | п. 6.4.2 | не менее 0,6 м |  |  |
| Удобные дверные ручки | п. 6.4.3 | наличие |  |  |
| Открывание двери | п. 6.3.3 | наружу |  |  |
| Запирающее устройство с экстренным открыванием снаружи и индикацией «занято/свободно» | п. 6.3.9 | наличие |  |  |
| Контрастный цвет выключателя | п. 6.4.1 | наличие |  |  |
| Высота тактильного обозначения | п. 6.3.6 | от 1,2 до 1,6 м |  |  |
| Расстояние до тактильного обозначения от края двери (со стороны ручки) | п. 6.3.6 | от 0,1 до 0,5 м |  |  |
| Габариты кабины | п. 6.3.7 | не менее 2,25 х 2,2 м |  |  |
| Габариты кабины *(при наличии душа)* | п. 6.3.7 | не менее 2,3 х 2,4 м |  |  |
| Габариты кабины *(при наличии душа и зоны для переодевания)* | п. 6.3.7 | не менее 2,7 х 2,7 м |  |  |
| Диаметр свободной зоны | п. 6.3.3 | не менее 1,4 м |  |  |
| Ширина зоны для кресла-коляски | п. 6.3.3 | не менее 0,8 м |  |  |
| Стационарный поручень | п. 6.3.3 | наличие |  |  |
| Откидной поручень | п. 6.3.3 | наличие |  |  |
| Контрастный цвет санитарных приборов | п. 6.4.1 | наличие |  |  |
| Унитаз с опорой для спины | п. 6.3.3 | наличие |  |  |
| Высота унитаза | п. 6.3.3 | от 0,45 до 0,5 м |  |  |
| Длина унитаза | п. 6.3.3 | 0,7 м |  |  |
| Высота писсуара  *(при наличии)* | п. 6.3.3 | не более 0,4 м |  |  |
| Высота раковины | п. 6.3.3 | не более 0,85 м |  |  |
| Высота пространства для ног под раковиной | п. 6.3.3, 8.1.7 | не менее 0,75 м |  |  |
| Глубина пространства для ног под раковиной | п. 6.3.3, 8.1.7 | не менее 0,5 м |  |  |
| Крючки для костылей и одежды | п. 6.3.3 | наличие |  |  |
| Система тревожной сигнализации или двухсторонней связи | п. 6.3.6 | наличие |  |  |
| Тактильное обозначение устройства вызова помощи | п. 6.5.9 | наличие |  |  |
| **Кабина для инвалидов в общей уборной (в санузле с несколькими кабинами)** | | | | | |
| Количество доступных кабин | п. 6.3.2 | 5 % от общего числа |  |  |
| Указатель направления движения к блоку санузлов с доступной кабиной *(при входе в санузел без доступной кабины)* | п. 6.5.1 | наличие |  |  |
| Ширина дверного проема | п. 6.2.4 | не менее 0,9 м |  |  |
| Высота дверного порога | п. 6.2.4 | 0 мм |  |  |
| Контрастный цвет дверей | п. 6.4.1 | наличие |  |  |
| Знаки доступности | п. 6.5.1 | наличие |  |  |
| Контрастный цвет дверной ручки | п. 6.4.1 | наличие |  |  |
| Высота дверных ручек | п. 6.4.3 | от 0,8 до 1,1 м |  |  |
| Расстояние от дверных ручек до вертикальных плоскостей | п. 6.4.2 | не менее 0,6 м |  |  |
| Удобные дверные ручки | п. 6.4.3 | наличие |  |  |
| Ширина двери в кабину | п. 6.2.4 | не менее 0,9 м |  |  |
| Открывание двери | п. 6.3.3 | наружу |  |  |
| Дистанционное закрывание-открывание двери от унитаза *(при габаритах кабины менее 2,2 х 1,65 м)* | п. 6.3.6 | наличие |  |  |
| Контрастный цвет дверей | п. 6.4.1 | наличие |  |  |
| Контрастный цвет дверной ручки | п. 6.4.1 | наличие |  |  |
| Высота дверных ручек | п. 6.4.3 | от 0,8 до 1,1 м |  |  |
| Расстояние от дверных ручек до вертикальных плоскостей | п. 6.4.2 | не менее 0,6 м |  |  |
| Удобные дверные ручки | п. 6.4.3 | наличие |  |  |
| Высота дверного порога | п. 6.2.4 | 0 мм |  |  |
| Высота тактильного обозначения | п. 6.3.6 | от 1,2 до 1,6 м |  |  |
| Расстояние до тактильного обозначения от края двери (со стороны ручки) | п. 6.3.6 | от 0,1 до 0,5 м |  |  |
| Габариты кабины | п. 6.3.6 | не менее 1,5 х 1,5 м |  |  |
| Диаметр свободной зоны | п. 6.3.3 | не менее 1,4 м |  |  |
| Ширина зоны для кресла-коляски | п. 6.3.6 | не менее 0,75 м |  |  |
| Контрастный цвет санитарных приборов | п. 6.4.1 | наличие |  |  |
| Унитаз с опорой для спины | п. 6.3.3 | наличие |  |  |
| Высота унитаза | п. 6.3.3 | от 0,45 до 0,5 м |  |  |
| Длина унитаза | п. 6.3.3 | 0,7 м |  |  |
| Стационарный поручень | п. 6.3.3 | наличие |  |  |
| Откидной поручень | п. 6.3.3 | наличие |  |  |
| Рычажный или сенсорный кран | п. 6.3.9 | наличие |  |  |
| Крючки для костылей и одежды | п. 6.3.3 | наличие |  |  |
| Система тревожной сигнализации или двухсторонней связи | п. 6.3.6 | наличие |  |  |
| Тактильное обозначение устройства вызова помощи | п. 6.5.9 | наличие |  |  |
| **Общественные душевые** *(при наличии)* | | | | | |
| Ширина прохода между рядами | п. 6.3.8 | не менее 1,8 м |  |  |
| Закрытая кабина для инвалидов | п. 6.3.5 | наличие |  |  |
| Нескользкое покрытие пола в кабине | п. 6.3.5 | наличие |  |  |
| Ширина дверного проема | п. 6.2.4 | не менее 0,9 м |  |  |
| Высота дверного порога | п. 6.2.4 | 0 мм |  |  |
| Контрастный цвет дверей | п. 6.4.1 | наличие |  |  |
| Контрастный цвет дверной ручки | п. 6.4.1 | наличие |  |  |
| Высота дверных ручек | п. 6.4.3 | от 0,8 до 1,1 м |  |  |
| Расстояние от дверных ручек до вертикальных плоскостей | п. 6.4.2 | не менее 0,6 м |  |  |
| Удобные дверные ручки | п. 6.4.3 | наличие |  |  |
| Высота тактильного обозначения | п. 6.3.6 | от 1,2 до 1,6 м |  |  |
| Расстояние до тактильного обозначения от края двери (со стороны ручки) | п. 6.3.6 | от 0,1 до 0,5 м |  |  |
| Габариты закрытой кабины | п. 6.3.7 | не менее 1,8 х 1,8 м |  |  |
| Душевой поддон без порога | п. 6.3.5 | наличие |  |  |
| Габариты поддона (трапа) | п. 6.3.7 | не менее 0,9 х 1,5 м |  |  |
| Габариты свободной зоны | п. 6.3.7 | не менее 0,8 х 1,5 м |  |  |
| Высота складного сиденья | п. 6.3.5 | не более 0,48 м |  |  |
| Габариты складного сиденья | п. 6.3.5 | не менее 0,5 х 0,5 м |  |  |
| Ручной душ | п. 6.3.5 | наличие |  |  |
| Рычажный или сенсорный кран | п. 6.3.9 | наличие |  |  |
| Настенные поручни | п. 6.3.5 | наличие |  |  |
| Система тревожной сигнализации или двухсторонней связи | п. 6.3.6 | наличие |  |  |
| **Раздевальные при спортивных залах и бассейнах для инвалидов** *(при наличии)* | | | | | |
| Ширина дверного проема | п. 6.2.4 | не менее 0,9 м |  |  |
| Высота дверного порога | п. 6.2.4 | 0 мм |  |  |
| Контрастный цвет дверей | п. 6.4.1 | наличие |  |  |
| Знак доступности | п. 6.5.1 | наличие |  |  |
| Контрастный цвет дверной ручки | п. 6.4.1 | наличие |  |  |
| Высота дверных ручек | п. 6.4.3 | от 0,8 до 1,1 м |  |  |
| Расстояние от дверных ручек до вертикальных плоскостей | п. 6.4.2 | не менее 0,6 м |  |  |
| Удобные дверные ручки | п. 6.4.3 | наличие |  |  |
| Ширина прохода между скамьями (с учетом скамей) | п. 6.3.8 | не менее 2,4 м |  |  |
| Ширина прохода между скамьями (без учета скамей) | п. 6.3.8 | не менее 1,8 м |  |  |

\* при отсутствии возможности однозначного ответа (да/нет) обследуемого элемента заполняется «неприменимо», с обязательным обоснованием в графе «Примечание»

\*\* здесь и далее по тексту указаны пункты СП 59.13330.2020

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. должностного лица, участвующего в проведении

контрольного (надзорного)/профилактического мероприятия в

части беспрепятственного доступа к объектам социальной

инфраструктуры, подпись)