Правительство Москвы 

Департамент 
социальной защиты 
населения города Москвы 

Серия «Формирование в Москве комфортной 
среды жизнедеятельности для инвалидов» 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ 
И СООРУЖЕНИЯ 

Выпуск 6 

Москва, 2008 год 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по организации обследования, заполнению анкет обследования 
и паспортов доступности для инвалидов общественных зданий и сооружений 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Методические рекомендации по организации обследования, анкетирования и паспортизации общественных зданий и соору- 
жений (далее - Методические рекомендации) разработаны в рамках реализации Комплексной целевой программы «Социальная интеграция инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности города Москвы» на 2007-2009 годы, утвержденной по- становлением Правительства Москвы от 24 апреля 2007 г. № 319-ПП (в редакции постановлений Правительства Москвы от 15 апре- ля 2008 г. № 302-ПП и от 17 июня 2008 г. № 523-ПП). 
К общественным зданиям и сооружениям относятся объекты различного функционального назначения, независимо от форм собственности, свободные для посещения населением. Обследование, анкетирование и паспортизация общественных зданий и сооружений (далее - объекты) проводятся префектурами административных округов и управами районов города Москвы с це- лью получения достоверной и полной информации об их доступности, безопасности, комфортности и информативности для лиц с ограничениями жизнедеятельности - инвалидов на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
Организация обследования объектов на территории административных округов и районов осуществляется окружными и рай- 
онными профильными группами, ответственными за проведение работ. 
Окружная профильная группа осуществляет координацию и контроль работ по обследованию, анкетированию и паспортиза- ции объектов на территории административного округа; сбор и экспертизу полученных в районах результатов, подготовку сводной информационной ведомости о доступности для инвалидов общественных зданий и сооружений административного округа; оказа- ние методической и консультативной помощи районным профильным группам. 
В состав окружной профильной группы рекомендуется включать руководителей районных профильных групп; представителей территориальных подразделений департаментов и комитетов; специалистов (экспертов) структурных подразделений префекту- ры по направлениям деятельности (социальная сфера, жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство, потребительский рынок и услуги, занятость населения, архитектура и градостроение); членов окружных общественных организаций всероссийских обществ инвалидов, слепых и глухих (МГО ВОИ, ВОС и ВОГ). 
Районная профильная группа осуществляет координацию деятельности рабочих групп, создаваемых для проведения обсле- дования, анкетирования и паспортизации объектов, расположенных на территории района; оказание рабочим группам методи- ческой и практической помощи, проведение инструктажа (обучения); сбор и экспертизу результатов проведения анкетирования и паспортизации объектов на территории района, намеченных к обследованию; подготовку и передачу в окружную профильную группу сводной информационной ведомости о доступности для инвалидов общественных зданий и сооружений района; обеспече- ние сохранности информации с целью формирования районной базы данных об обследованных объектах. 
В состав районной профильной группы рекомендуется включать представителей (экспертов) структурных подразделений упра- вы района по направлениям деятельности (социальная сфера, жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство, потреби- тельский рынок и услуги и др.); членов районных общественных организаций всероссийских обществ инвалидов, глухих и слепых; специалистов в области градостроительной деятельности, в том числе из состава рабочих групп. Рабочая группа создается для непосредственного проведения натурного обследования объекта, намеченного к анкетированию и паспортизации, и заполнения паспорта его доступности для инвалидов. Рабочую группу рекомендуется формировать из сотрудников объекта. 
Рабочая группа должна состоять минимум из трех человек: руководитель группы, прошедший специальный инструктаж, и два 
члена группы, производящие измерения с помощью инструментов и приспособлений и заносящие данные измерений в таблицу. 
Рекомендуемая последовательность проведения анкетирования: 
• инструктаж руководителей рабочих групп и передача им планов обследуемых объектов; 
• согласование даты проведения обследования с балансодержателями объектов; 
• размножение необходимого количества бланков анкет по числу объектов и отдельных таблиц анкеты в соответствии с коли- 
чеством обследуемых элементов на каждом объекте; 
• инструктаж членов группы о целях, порядке и последовательности проведения обследования, ознакомление со Словарем 
применяемых терминов и Перечнем нормативных требований; 
• ознакомление членов группы с планами обследуемых объектов; 
• непосредственное обследование объектов с фиксацией в анкете результатов обследования и рекомендуемых мероприятий 
для устранения выявленных отклонений от нормативных требований. 
Рекомендуемый инструментарий для проведения обследования: 
• рулетка 5-10 м; 
• жесткий планшет/картон формата А4 или А3, желательно с прикрепляемыми страницами анкеты; 
• шариковая, гелевая ручка или карандаш с мягким грифелем и небольшой мелок (или грифель) для разметки при измере- 
ниях; 
• портативный фонарик (при недостаточной освещенности места измерения, например, в вестибюле здания, переходе). 

2

Использование других приспособлений и приборов - на усмотрение руководителя группы. 
Контрольные (нормативные) параметры, используемые в анкетах, установлены в соответствии со строительными нормами и 
правилами Российской Федерации СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и сводами правил по проектированию и строительству СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступно- сти для маломобильных групп населения. Общие положения» и СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям». Руководителям групп рекомендуется иметь эти документы в качестве справочного материала. 

ЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
Районная профильная группа назначает руководителю обследуемого объекта дату проведения анкетирования и паспортиза- 
ции. 
Перед началом анкетирования объектов представители районной профильной группы проводят инструктаж рабочих групп о целях и задачах анкетирования и паспортизации; основных архитектурно-планировочных элементах объекта, подлежащих анке- тированию; правилах заполнения анкеты; технических средствах для натурных замеров. 
Типовая форма Анкеты обследования доступности для инвалидов общественного здания состоит из семи разделов: 1. Входная группа; 2. Пути движения; 3. Зона оказания услуги; 4. Санитарно-бытовые помещения; 5. Средства информации и телекоммуника- ции; 6. Территория объекта; 7. Выводы. 
При заполнении титульного листа анкеты необходимо выбрать основной вид деятельности объекта: социальное обслуживание, здравоохранение, образование, сервисное обслуживание, культурно-досуговая деятельность, государственное (муниципальное) управление, организация временного проживания; объем услуг в установленных расчетных показателях для основного вида дея- тельности объекта (количество посещений в день, вместимость и др.). 
Элементы объекта, рассматриваемые в разделах 1 анкеты (Входная группа), 2 (Пути движения), 5 (Средства информации и телекоммуникации), являются обязательными к заполнению для всех объектов независимо от видов их деятельности (обслужи- вания). 
Раздел 3 анкеты (Зона оказания услуги) формируется из приведенных в ней основных видов обслуживания в зависимости от форм предоставления на объекте услуги: обслуживание через окно/прилавок; в кабинете; с перемещением по маршруту; кабина индивидуального обслуживания; зал. 
Раздел 4 анкеты (Санитарно-бытовые помещения) заполняется при наличии для посетителей санитарно-бытового помещения на объекте. 
В разделе 5 анкеты (Средства информации и телекоммуникации) строка «Речевые информаторы и маяки» на данном этапе не заполняется. 
Раздел 6 анкеты (Территория объекта) заполняется при наличии отведенной и оформленной в установленном порядке терри- тории. 
В разделе 7 отражаются выводы, полученные в результате обследования объекта и анализа фактических величин (графа 5) по всем разделам анкеты. 
Перед началом натурного обследования объекта рабочая группа проводит анализ материалов БТИ объекта (проектной доку- ментации) и определяет зоны и помещения, которые должны быть доступны для инвалидов, и их функциональное назначение в соответствии с разделами анкеты; получает в районной профильной группе бланки анкеты с необходимым количеством вкладок: лестница, окно/прилавок, кабинет, маршрут движения, кабина, зал. 
При наличии на объекте нескольких зданий или нескольких помещений с отдельным входом они подлежат обследованию с отражением в отдельных анкетах. 
В связи с ограниченным объемом анкеты в ней отражены только самые необходимые элементы для адаптации, обеспечиваю- щие доступность обследуемого объекта для инвалидов. 
Все обмеры, произведенные при натурном обследовании объекта, записываются в графу 5 анкеты в единицах измерения, ко- торые указанны в графе 4 анкеты (м, см, %, ед., показатель отношения высоты Н к длине L проекции Н/L). 
Для отдельных элементов (желтая контрастная окраска крайних ступеней, место для сидения, знак доступности и пр.) фикси- руется только их наличие. В этом случае следует поставить знак «+», если этот элемент присутствует на обследуемом объекте, или «-», если такового нет. 
При обследовании элементов дверь, подъемник и таксофон необходимо выбрать один из предложенных в анкете вариантов ответов. Например, при наличии мобильного подъемника (ступенехода) ставится символ «М», при наличии вертикального или наклонного подъемников - соответственно «В» и «Н», а при отсутствии подъемно-транспортного средства - «-». 
В графе 6 «Рекомендуемые мероприятия по адаптации» при отсутствии элемента, несоответствии его фактических показателей показателю норматива (графа 4) или необходимости его ремонта указываются: установка или создание отсутствующего элемента, ремонт или замена разрушенного элемента, реконструкция части объекта. Например, поручни есть, но они требуют замены. В этом случае для данного элемента в графе 6 ставится слово «замена». При наличии элемента, удовлетворяющего нормативным требо- ваниям и необходимого качества, в графе 6 ставится прочерк. 
После завершения заполнения разделов 1-6 анкеты проводится дополнительный анализ графы 6 с целью определения при- мерного перечня мероприятий по обеспечению доступности данного объекта для инвалидов. 
К числу обязательных общих мероприятий по адаптации относятся: 
а) в пределах зданий: 
• организация доступности входной группы, 
• обустройство путей движения (горизонтальных и вертикальных связей), 
• обеспечение возможности оказания услуги инвалидов, 

3

•	обустройство санитарных узлов (кабин) и мест отдыха для инвалидов (при необходимости), 
•	обеспечение средствами информации, доступными для инвалидов; 
б) на территории (от красной линии застройки участка объекта до входа в здание): 
• беспрепятственный обустроенный проход, 
• места для парковки индивидуального транспорта. 
Обязательные элементы выделены полужирным шрифтом. 
Указывается необходимость технических средств (подъемная платформа для инвалидов, пассажирский лифт, информацион- 
ное табло, текстофон и др.). 
Перечень мероприятий, приведенных в анкете, в дальнейшем может являться основой составления Технического задания на выполнение работ по приспособлению для инвалидов объекта с определением финансовых затрат. 

ЗАПОЛНЕНИЕ ПАСПОРТА ДОСТУПНОСТИ 
Паспорт доступности объекта для лиц с ограничениями жизнедеятельности (инвалидов) заполняется рабочей группой на осно- 
вании анкеты после ее утверждения районной профильной группой. 
Сведения об объекте из пунктов 1-5 анкеты (Ведомственная принадлежность объекта, Вид деятельности, Форма собственности объекта, Размещение объекта, Объем предоставляемых услуг) переносятся соответственно в пункты 1-5 паспорта. 
В пункте 6 паспорта руководитель объекта после анализа требований по обеспечению доступности для каждой из указанных 
категорий инвалидов должен отметить один из вариантов оказания услуги на объекте: 
• вариант «А»: полная доступность всех мест обслуживания на объекте (прилавков, кабинетов, залов и т.д.); 
• вариант «Б»: локальная доступность - доступность входной группы, специально выделенного места обслуживания (кабинета 
и пр.) и пути движения к нему; 
• вариант «В»: обслуживание сотрудниками на дому без дополнительной платы (например, доставка товаров на дом); 
• вариант «Г»: объект не доступен инвалидам. 
В пункте 7 паспорта (таблица) делается заключение о доступности отдельных функциональных зон объекта для каждой из ука- 
занных категорий инвалидов. Доступность функциональной зоны определяется на основании анализа разделов 1-6 анкеты. В каж- дом разделе анкеты (например, в разделе 1. Входная группа) рассматриваются элементы объекта, необходимые для данной кате- гории инвалидов (например, колясочников (К). Для этих элементов сравниваются показатель фактической величины (графа 5) с показателем норматива (графа 4). При соответствии в анализируемом разделе анкеты фактических показателей всех элементов, выделенных полужирным шрифтом показателю норматива и отсутствии рекомендаций в графе 6 (например, ремонт) для данной категории инвалидов в паспорте ставится символ «+», т.е. функциональная зона объекта доступна для данной категории инвали- дов. В противном случае используется символ «-». 
Аналогичный анализ проводится отдельно для каждой категории инвалидов по всем разделам анкеты (входная группа, пути движения, зона оказания услуги и т.д.), который также отражается в паспорте. 
В пункте 7 паспорта в строках 4 и 6 таблицы при отсутствии на объекте санитарно-гигиенических помещений и территории следует отметить «нет». 
В пункте 8 паспорта (таблица) делается заключение о доступности объекта для каждой из указанных категории инвалидов. До- ступность объекта определяется по результатам анализа таблицы пункта 7 паспорта. 
Объект считается полностью доступным для данной категории инвалидов, если доступны все его функциональные зоны (пун- кты 1-5 таблицы) и имеются специальные средства информации и телекоммуникации, то есть во всех заполненных строчках табли- цы пункта 7 паспорта стоит символ «+» для данной категории инвалидов. В этом случае в первой строке таблицы пункта 8 паспорта для данной категории инвалидов ставится символ «». 
Объект считается частично доступным для данной категории инвалидов при наличии приспособленной входной группы и пути движения к локальной зоне обслуживания (пункты 1-3 таблицы пункта 7). В этом случае для данной категории инвалидов ставится символ «» во второй строке таблицы пункта 8. 
Объект считается недоступным для данной категории инвалидов при недоступности входной группы, пути движения и зоны обслуживания для данной категории инвалидов, при этом ставится символ «» в третьей строке таблицы пункта 8. 
Объект считается полностью (комплексно) доступным, если он доступен для всех категорий инвалидов. Объект считается ча- стично доступным, если он доступен или частично доступен для каждой из категорий инвалидов. 
Паспорт доступности объекта подписывается руководителем объекта и утверждается руководителем районной профильной группы. 
Анкета обследования и паспорт доступности объекта передаются в районную профильную группу, по одному экземпляру па- спорта и анкеты хранятся на объекте. 
При проведении адаптационных мероприятий на объекте их результаты вносятся в анкету обследования и паспорт доступности объекта. В случае изменения степени доступности объекта, меняются выводы в анкете (раздел 7) и заключение о доступности объ- екта в паспорте (разделы 7, 8). 

4

«УТВЕРЖДАЮ» Глава управы района ()административного округа города Москвы «»200 г. №/обследования доступности для инвалидов общественного здания АНКЕТА полное юридическое наименование объекта почтовый адрес, телефон, факс, е-mail Район административного округа города Москвы Район 1. Ведомственная принадлежность объекта департамент, комитет 2. Вид деятельности* 3. Форма собственности объекта муниципальная, ведомственная, частная и т.д. 4. Размещение объекта отдельно стоящее здание этажей (встроенное; пристроенное; этаж в здании); год постройки (капитального ремонта) 3. Форма собственности объекта количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др. * Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, сервисное обслуживание, культурно-досуговая деятельность, государственное (муниципальное) управление, организация временного проживания. 

5

1. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги) Наименование элементов объекта наличие величина, Фактическая создание, ремонт, замена или реконструкция при несоответствии нормативу: установка, Рекомендуемые мероприятия по адаптации БТИ по плану помещений №№ норматив которых установлен инвалидов, для Категория в единицах измерения для инвалидов, установленный Норматив доступности, 123456Крыльцо или входная площадка Высота площадки норматив не установлен Габариты площадки: ширинаглубина Кне менее 220220 см К, О, С наличие более 45 см Поручни (ограждение) при высоте площадки Нескользкое покрытие К, О, С наличие Навес К, О наличие Лестница наружная Нескользкое покрытие О, С, Г наличие С60 см шем вверху и внизу (ширина) Рельефная (тактильная) полоса перед мар- Сналичие ступеней Контрастная окраска первой и последней О, С О, С Оне менее 30 см 85-95 см наличие (закруглением) ху и внизу с нетравмирующим окончанием • горизонтальные завершения поручня ввер- • на высоте Поручни с двух сторон: Пандус наружный Ширина марша Кне менее 100 см Уклон КH/L - не более 1/12 Высота одного подъема Кне более 80 см Кне менее 150150 см не менее 150150 см движения • промежуточная с поворотом направления • внизу Разворотные площадки: 

6

К, О ОКне менее 30 см 85-90 см 70 см зу, с нетравмирующим окончанием • горизонтальные завершения вверху и вни- • на высоте • на высоте Поручни с двух сторон: Нескользкое покрытие К, О наличие К, О наличие вертикальный (В), наклонный (Н) Наружный подъемник: Тамбур Габариты тамбура: глубинаширина Кне менее 220180 см ККне более 2,5 см не менее 90 см • высота порога наружного, внутреннего • ширина проема в свету автоматические раздвижные (А): Двери распашные (Р), 2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги) Наименование элементов объекта наличие величина, Фактическая создание, ремонт, замена или реконструкция при несоответствии нормативу: установка, Рекомендуемые мероприятия по адаптации БТИ по плану помещений №№ норматив которых установлен инвалидов, для Категория в единицах измерения для инвалидов, установленный Норматив доступности, 123456Коридоры/холлы Кне менее 120 см дверях кабинетов Ширина полосы движения при открытых Разворотные площадки Кне менее 150150 см ОК, О, С, Г не менее 1 ед. на этаж Кне менее 1 ед. на этаж ширина 90 см • для колясочников: глубина 150 см, менее 60 см) стояние от сидения до полосы движения не • для лиц с нарушениями ОДА (О) (рас- (не реже, чем через 25 м): Место отдыха и ожидания Сне более 10 см выступ Навесное оборудование в зоне движения, Лестница №1 (в зону оказания услуги) С60 см шем, вверху и внизу (ширина) Рельефная (тактильная) полоса перед мар- 

7

Наименование элементов объекта наличие величина, Фактическая создание, ремонт, замена или реконструкция при несоответствии нормативу: установка, Рекомендуемые мероприятия по адаптации БТИ по плану помещений №№ норматив которых установлен инвалидов, для Категория в единицах измерения для инвалидов, установленный Норматив доступности, 123456Контрастная окраска крайних ступеней Сналичие О, С О, С О, С не менее 30 см 85-90 см наличие зу с нетравмирующим окончанием • горизонтальные завершения вверху и вни- • на высоте Поручни с двух сторон: Лестница № (вкладки при наличии других лестниц в зону оказания услуги) услуги Лифт пассажирский к зоне оказания ОККналичие не менее 80 см не менее 140110 см • поручни • ширина дверного проема • габариты (глубинаширина) Кабина: Сналичие о движении лифта Световая и звуковая информация в кабине Знак доступности К, С наличие Пандус внутренний к лестнице № Ширина марша Кне менее 100 см Уклон КH/L - не более 1/12 Разворотные площадки внизу, вверху Кне менее 150150 см К, С ОКК, О не менее 30 см 85-90 см 70 см наличие зу с нетравмирующим окончанием • горизонтальные завершения вверху и вни- • на высоте • на высоте Поручни с двух сторон: Пандус переносной Кналичие Подъемник для инвалидов наличие К, О наличие ный (М) Вертикальный (В), наклонный (Н), мобиль- Эскалатор, траволатор Оналичие 

8

3. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности) Наименование элементов объекта наличие величина, Фактическая создание, ремонт, замена или реконструкция при несоответствии нормативу: установка, Рекомендуемые мероприятия по адаптации БТИ по плану помещений №№ норматив которых установлен инвалидов, для Категория в единицах измерения для инвалидов, установленный Норматив доступности, 123456Обслуживание через окно/прилавок № Высота рабочей поверхности К80-110 см Габариты зоны обслуживания Кне менее 90150 см Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков Обслуживание в кабинете № Ширина проема двери в свету К, О не менее 90 см Габариты зоны сидения, глубина Оне менее 120 см Зона для кресла-коляски Кне менее 150150 см Стол с высотой рабочей поверхности К, О 60-80 см Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов по маршруту № Обслуживание с перемещением Ширина полосы движения К, О не менее 120 см Высота оборудования (стеллаж, прилавок) К80-110 см Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов Кабина индивидуального обслуживания № Ширинаглубина Кне менее 160180 см Место для сидения Оналичие наличие О(на высоте 120 см с выступом 12 см) Крючки для костылей Вкладка при необходимости описания нескольких кабин Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) К, О Доля мест для колясочников Кне менее 2% Ширина прохода к месту для колясочника Кне менее 120 см не менее 1 шт. Г(кресла с подключением слухового аппарата) Доля мест для лиц, с нарушением слуха Вкладка при необходимости описания нескольких залов 

9

4. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ Наименование элементов объекта наличие величина, Фактическая создание, ремонт, замена или реконструкция при несоответствии нормативу: установка, Рекомендуемые мероприятия по адаптации БТИ по плану помещений №№ норматив которых установлен инвалидов, для Категория в единицах измерения для инвалидов, установленный Норматив доступности, 123456Санузел Знак доступности помещения К, О наличие Ширина дверного проема Кне менее 90 см С30 см ощущаемая ногой или тростью (ширина) Тактильная направляющая полоса к кабине, Кне менее 130×85 см ОКналичие 75-85 см • опорный поручень • высота раковины нимальные глубинаширина) • зона у раковины для кресла-коляски (ми- Раковина: КК, О ККК, О не менее 80120 см наличие не менее 180165 см не менее 90 см не менее 1 ед. Оналичие (на высоте 120 см с выступом 12 см) • крючки для костылей (ширинаглубина) • зона для кресла-коляски рядом с унитазом • опорные поручни • габариты (минимальные глубина×ширина) • ширина дверного проема • количество кабин Кабины: Знак доступности кабины К, О наличие С30 см туалета) ощущаемая ногой или тростью (для мужского Тактильная направляющая полоса к писсуару, Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин) 

10 

5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте Наименование элементов объекта наличие величина, Фактическая создание, ремонт, замена или реконструкция при несоответствии нормативу: установка, Рекомендуемые мероприятия по адаптации БТИ по плану помещений №№ норматив которых установлен инвалидов, для Категория в единицах измерения для инвалидов, установленный Норматив доступности, 123456Сналичие ставлении услуги Визуальные средства информации о предо- ССК, С, Г С, Г наличие не менее 7,5 см не более 160 см наличие • освещенность • высота прописных букв • размещение на высоте Надписи: освещенность высота прописных букв размещение на высоте Указатели, пиктограммы: ССК, С Сналичие не менее 7,5 см не более 200 см наличие Сналичие ССналичие 60-110 см СССналичие наличие наличие • на кабинах санитарно-бытовых помещений • на поручнях лестниц • на кнопках управления лифта ручки • маркировка кабинетов приема со стороны • высота размещения ставлении услуги: Тактильные средства информации о предо- Текстофоны (текстовые телефоны) Гне менее одной шт. С, Г не менее одной шт. ми тактильными клавишами Телефоны с усилителем звука и увеличенны- Кналичие или на высоте 80 см (В) мещением аппарата по высоте (АВ) Таксофон: с автоматическим пере- Речевые информаторы и маяки Сналичие Сналичие с зоной слышимости до 5 м2 (динамик с радиотрансляцией) Звуковой маяк у входа Г, С наличие тивной информации Световые текстовые табло для вывода опера- К, О, С, Г наличие информационно-справочные системы Малогабаритные аудиовизуальные 

11 

6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА Наименование элементов объекта наличие величина, Фактическая создание, ремонт, замена или реконструкция при несоответствии нормативу: установка, Рекомендуемые мероприятия по адаптации БТИ по плану помещений №№ норматив которых установлен инвалидов, для Категория в единицах измерения для инвалидов, установленный Норматив доступности, 123456Вход на территорию: Кналичие К, О, С не менее 90 см дении ширина прохода, калитки, проема в ограж- Знак доступности учреждения Автостоянка посетителей Расстояние до входа в здание К, О не более 50 м Доля машино-мест для инвалидов К, О не менее 10% Размер места со специальным знаком К350500 см СК, О, Г К, О наличие наличие не менее 180 см Оналичие • места отдыха: через 200 м направляющую функцию • декоративное ограждение, выполняющее • указатели направления движения • ширина полосы движения: входу в здание: Путь к главному (специализированному) СО80 см 85-90 см справочно Сналичие ступени • контрастная окраска первой и последней шем вверху и внизу (ширина) • рельефная тактильная полоса перед мар- • поручни на высоте • высота подъема Открытая лестница: К, О КК, О H/L - не более 1/12 0,8 м H/L - не более 1:10 • уклон • высота подъема Пандус: ОК85-95 см 70 см • на высоте • на высоте Поручни с двух сторон: 

12 

7. Выводы В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия: на входной группе - на путях передвижения - в зоне оказания услуги - в санитарных помещениях - по средствам информации - на территории объекта - Руководитель рабочей группы по обследованию объекта Руководитель объекта (должность) (должность) (подпись) (фамилия и.о.) (подпись) (фамилия и.о.) «»200 г. «»200 г. объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты. 4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых 3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки). 2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными. К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха. 1. Принятые сокращения категорий инвалидов: Примечания: 

13 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Заместитель префекта 
административного округа города Москвы 
(	)
«	»	200 г. 
ПАСПОРТ 
доступности для инвалидов общественного здания 
№	/

полное юридическое наименование объекта 

почтовый адрес, телефон, факс, е-mail 

район 

административного округа города Москвы 

1. Ведомственная принадлежность объекта 
департамент, комитет 

2. Вид деятельности 

3. Форма собственности объекта 
муниципальная, ведомственная, частная и т.д. 

4. Размещение объекта 
отдельно стоящее здание 	этажей; (встроенное; пристроенное; 	этаж в здании; год постройки (капитального ремонта) 

5. Объем предоставляемых услуг 
количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. 

6. Доступность услуги для инвалидов: 
вариант «А» - полная доступность всех мест обслуживания; 
вариант «Б» - локальная доступность (входной группы, специально выделенного места обслуживания и пути движения к нему); 
вариант «В» - обслуживание на дому сотрудниками без дополнительной платы; 
вариант «-» - не обслуживаются 

Категории инвалидов 

на кресле-коляске (К) 	с поражением опорно-двигательного аппарата (О) 	с поражением зрения (С) 	с поражениями слуха (Г) 

7. Доступность элементов общественного здания для различных категорий инвалидов 
Таблицу заполнять на каждый элемент парка. Доступные элементы отметить знаком «» 

Фактическая доступность для инвалидов 
Наименование элементов 
территории бульвара, сквера 	на кресле- 	с поражением опорно- 	с поражением 	с поражениями 
коляске (К) 	двигательного аппарата (О) 	зрения (С) 	слуха (Г) 

Входная группа 

Пути движения 

Зона обслуживания 

Санитарно-бытовые помещения 

Средства информации и телекоммуникации 

Территория объекта 

14 

8. Заключение о доступности общественного здания для инвалидов 
Доступный элемент отметить знаком «» 

Фактическая доступность для инвалидов 
Степень доступности общественного здания 
К	О	С	Г

Объект полностью доступен 

Объект частично доступен, требуется частичная адаптация 

Объект не доступен, требуется адаптация 

9. Общественное здание (нужное отметить знаком «»): 
доступно для инвалидов - 

не доступно для инвалидов - К 	,О 	,С 	,Г 

Паспорт составлен на основании анкеты № 	от « 	»	200 	г. 

Дата составления паспорта « 	»	200 	г. 

Руководитель рабочей группы 	(	)

Руководитель объекта 	(	)

15 

Приложение по доступности для инвалидов общественных зданий и сооружений ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ Установленный норматив доступности (помещений, зон, приспособлений, оборудования) Наименование элементов здания и территории нормативного документа Номер пункта и тип соблюдение норматива для которых необходимо Категории инвалидов, 1.1. Входная группа 1. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ Крыльцо (входная площадка) Табл. 4.1 п. 2.7 СП 35-101 колясочники 2,2 м 2,2 м не менее • глубина • ширина Габариты площадки Ограждение (при высоте площадки от уровня земли более 45 см п. 3.32 СНиП 35-01 наличие колясочники, опорники, слепые Нескользкое покрытие п. 3.14 СНиП 35-01 наличие для всех категорий Навес для защиты крыльца, входной площадки от осадков п. 3.14 СНиП 35-01 наличие для всех категорий п. 3.27 СНиП 35-01 не менее 1,35 м опорники, слепые • ширина марша Лестничный марш к входной площадке: п. 3.28 СНиП 35-01 12 см опорники, слепые п. 3.28 СНиП 35-01 30-35 см опорники, слепые п. 3.27 СНиП 35-01 наличие опорники, слепые • единообразная геометрия • глубина ступени • высота ступени (форма, профиль) всех ступеней п. 3.28 СНиП 35-01 наличие опорники, слепые п. 3.21 СНиП 35-01 наличие слепые • контрастная окраска верхней и нижней ступеней • ровная горизонтальная поверхность Рельефная (тактильная) полоса перед лестницей (ширина) п. 3.21 СНиП 35-01 60 см слепые Поручни с двух сторон: п. 3.32 СНиП 35-01 п. 3.32 СНиП 35-01 85-95 см наличие опорники, слепые опорники, слепые п. 3.32 СНиП 35-01 30 см опорники, слепые • горизонтальные завершения поручня • высота поручня от поверхности передвижения Поручень вдоль стены, просвет между поручнем и стеной п. 6.6 СП 35-101 5 см и более опорники, слепые Пандус к входной площадке п. 3.4 СНиП 35-01 колясочники, опорники земли при высоте площадки более 4 см от уровня Ширина марша (сплошная поверхность п. 3.29 СНиП 35-01 100 см и более колясочники Уклон марша (высота/длина или градусы) колясочники, опорники п. 4.20 рис. 2.22 СП 35-101 П. 3.29 уклон не более 5° екции длины не более 1/12, отношение высоты к горизонтальной про- Покрытие марша п. 3.14 СНиП 35-01 не скользкое для всех категорий Бортик с открытой стороны марша п. 3.31 СНиП 35-01 5 см и более колясочники, опорники Разворотная площадка перед пандусом п. 3.29 СНиП 35-01 не менее 1,5x1,5 м колясочники 

16 

п. 3.19, 3.29 СНиП 35-01 колясочники прямая (глубина x ширина) поворотная, Промежуточная площадка при высоте крыльца более 0,8 м: 1,5x1,0 м 1,5x1,5 м не менее п. 3.32 СНиП 35-01 80-95 см 70 см колясочники, опорники • высота от поверхности марша • высота от поверхности марша Поручни пандуса двухсторонние: п. 3.32 СНиП 35-01 30 см колясочники, опорники • горизонтальные завершения поручня с не травмирующим окончанием Домофон, рельефные цифры наличие слепые По просьбе МГО ВОИ п. 7.7 СП 35-101 п. 4.11 СНиП 35-01 не менее 15 см колясочники, опорники • задержка времени действия сигнала домофона на открывание п. 7.10 СНиП 35-01 не менее 7,5 см слепые глухие (размер контрастных цифр) Табличка с номером подъезда и квартир над входной дверью п. 3.23 СНиП 35-01 не менее 90 см в свету для всех категорий п. 6.18 СП 35-101 наличие колясочники, опорники, слепые п. 6.18 СНиП 35-01 не более 2,5 КгС колясочники, опорники п. 3.26 СНиП 35-01 5 см и более колясочники, опорники • задержка автоматического закрывания двери • доводчик, усилие (из паспорта) • форма ручки двери - П-образная, дугообразная • ширина входного проема 1.2. Тамбур колясочники п. 3.23 СНиП 35-01 п. 3.15 СНиП 35-01 п. 3.15 СНиП 35-01 2,5 см и не менее 2,2 м не менее 1,8 м • высота порогов • ширина • глубина Внутренние размеры тамбура: п. 3.34, 3.39 СНиП 35-01 наличие колясочники, опорники цы и отсутствии пандуса) вертикальная или наклонная Платформа подъемная для инвалидов (при наличии лестни- 1.3. Пути движения Лифт слепые слепые колясочники, опорники колясочники наличие наличие 15 см и более 80 см и более Не менее 1,4x1,1 м • тактильные (рельефные) указатели на панели управления • звуковое оповещение о номерах этажей в кабине • задержка времени автоматического закрывания дверей • ширина дверного проема • глубина x ширина кабины п. 5.16 ГОСТ Р 51631-2000 п. 5.16 ГОСТ Р 51631-2000 п. 4.11 СП 35-101 ГОСТ Р 51631-20000 п. 2.26 ч. 2 СП 35-101 п. 3.35 СНиП 35-01 лифтом Лифтовая площадка п. 5.16 ГОСТ Р 51631-2000 п. 3.37 СНиП 35-01 п. 3.37 СНиП 35-01 п. 3.37 СНиП 35-01 п. 2.26 ч. 2 СП 35-101 • тактильный (рельефный) указатель номера этажа на кнопке • номер этажа напротив лифта • звуковая информация о движении лифта • световая информация о движении лифта • габариты наличие 7,5 см наличие наличие не менее 1,5x1,5 м слепые слепые слепые глухие колясочники вызова 

17 

Установленный норматив доступности (помещений, зон, приспособлений, оборудования) Наименование элементов здания и территории нормативного документа Номер пункта и тип соблюдение норматива для которых необходимо Категории инвалидов, Тактильный номер этажа на поручне Внутренние лестницы п. 3.33 СНиП 35-01 наличие слепые 2.1. Пешеходные пути движения 2. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА Ширина путей движения не менее 150 см колясочники, опорники, слепые • основных не менее 120 см колясочники, опорники, слепые • второстепенных п. 4.13.11 МГСН 1.02-02 п. 3.17 С 35-103 п. 4.13.11 МГСН 1.02-02 п. 3.3 СНиП 35-01 колясочники п. 3.7 СНиП 35-01 наличие колясочники, опорники • покрытие ровное, без применения насыпных крупноструктур- • площадка на пересечении путей движения ных материалов п. 3.7 СНиП 35-01 не более 1,5 см колясочники, опорники • при наличии швов толщина Съезд с тротуара на проезжую часть п. 3.3 СНиП 35-01 не более 6° колясочники, опорники п. 3.3 СНиП 35-01 не менее 1 м колясочники, опорники п. 3.4 СНиП 35-01 не более 4 см колясочники • высота бортового камня • ширина • уклон (градус) Открытая лестница на перепадах рельефа п. 3.9 СНиП 35-01 не менее 40 см опорники, слепые п. 3.9 СНиП 35-01 Не более 12 см опорники, слепые п. 3.9 СНиП 35-01 наличие опорники, слепые п. 3.9 СНиП 35-01 наличие опорники, слепые п. 3.14 СНиП 35-01 90 см • поручни на высоте от поверхности передвижения • единообразная геометрия всех ступеней • горизонтальность проступи • высота подъема ступеней • глубина проступи глухие колясочники, опорники, слепые, Пандус на перепадах рельефа п. 3.29 СНиП 35-01 не более 6° колясочники п. 3.29 СНиП 35-01 не менее 1 м колясочники, опорники п. 3.32 СНиП 35-01 • поручни на высоте от поверхности передвижения • ширина • уклон (градус) 0,9 м 0,7 м опорники колясочники, 2.2. Места парковки автотранспорта Удаленность от объекта Спецзнак или спецразметка на площадке Габариты места парковки Количество мест парковки для автомашин инвалидов Площадка автостоянки п. 3.12 СНиП 35-01 п. 3.12 СНиП 35-01 п. 3.12 СНиП 35-01 п. 3.12 СНиП 35-01 не более 100 м наличие не менее 3,5х5,0 м не менее 1 колясочники колясочники колясочники колясочники 

18 

СЛОВАРЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕРМИНОВ 

Адаптация - приспособление к новым условиям. Здесь: изменения архитектурной среды объектов и их территорий, учиты- вающие потребности лиц с ограничениями в передвижении, общении и ориентации. 
Анкетант - член группы, проводящей обследование. 
Анкетирование - здесь: натурное обследование объекта с целью сбора первичных сведений о нем и их регистрация в специ- 
альной форме - анкете. 
Аппарель (колейная аппарель) - металлические направляющие в виде швеллеров или уголков, положенные на ступени лест- 
ницы или другие неровности для их преодоления колесными устройствами. 
Бордюр - ограждение путей движения и пространств однородными элементами малой высоты, совмещающее функции по 
критериям безопасности и информативности. 
Входная группа - конструктивные элементы, предназначенные для организации доступа в зону оказания услуги. 
Выделенное место для инвалида-колясочника - часть территории или помещения, предназначенная для участия инвалида- 
колясочника в общем функциональном процессе, проходящем в данном месте, и обеспечивающая возможность его разворота на 180°. 
Горизонтальные завершения поручней - завершающие части поручня должны быть параллельны площадке перед лестни- 
цей (горизонтальными) и длиннее марша на 30 см. Для инвалида по зрению изменение угла наклона поручня предупреждает об окончании марша. 
Доступность - здесь: качество среды, позволяющее инвалидам и маломобильным категориям граждан беспрепятственно пе- 
редвигаться по территории и достигать цели передвижения: 
доступность физическая - возможность маломобильного гражданина самостоятельно или при вспоможении (сопрово- 
ждении другим лицом) достичь требуемого места; 
доступность психологическая и информационная - ситуация, при которой с помощью совокупности систем вспоможе- 
ния у маломобильного гражданина создается ощущение уверенности в доступности пути и безопасности его пребывания 
на объекте. 
Инвалид - человек, имеющий нарушения здоровья со стойким расстройством функции организма, приводящие к ограниче- 
нию жизнедеятельности и вызывающие необходимость его социальной защиты. 
Инвалид по зрению - человек, у которого полностью отсутствует зрение, или острота остаточного зрения не превышает 10%, 
или поле зрения составляет не более 20%. 
Крыльцо - входная площадка с лестницей и пандусом перед тамбуром подъезда. 
Марш пандуса - сплошная наклонная плоскость между двумя горизонтальными поверхностями. 
Маршрут доступный - непрерывный маршрут, связывающий все элементы и пространства территории для беспрепятствен- 
ного передвижения инвалида. 
Натурное обследование - здесь: проведение осмотра архитектурно-планировочных, конструктивных, функциональных и 
технологических элементов объекта с целью фиксации результатов обследования. Подразделяются на: 
визуальные - определяющие внешние параметры объекта - наличие или отсутствие конкретных элементов (навес, нали- 
чие двух перил, не менее трех ступеней и т.п.); 
инструментальные - фиксирующие цифровые параметры обследуемых элементов, (уклон пандуса, ширина проема две- 
ри, высота крыльца и т.п.). 
Покрытие нескользкое - покрытие площадок, ступеней, пандуса, создающее оптимальное сцепление подошвы обуви или ко- леса кресла-коляски с покрытием и не допускающее скольжения при намокании. Основной материал - асфальт, бетон, мелкая ке- рамическая плитка (не полированная), грубо обработанный натуральный камень, дерево. Не допускается применение в качестве покрытия кафельной, метлахской плитки, гладких или полированных плит из искусственного и естественного камня. 
Нетравмирующие окончания поручней - закругление поручня вниз или с поворотом к стене, а парных - соединение между 
собой. 
Объект доступности - здесь: объемно-планировочная часть здания или территории, а также элементы его технического осна- 
щения, подлежащие необходимой адаптации с учетом требований для их доступности для инвалидов. 
Ограждение - конструкция, предназначенная для защиты (предупреждения) людей от не вынужденных травм или от опасных 
зон. Ограждения бывают сплошные (в том числе каменные), сетчатые, с вертикальными стойками с перилами и т.д. 
Пандус - сооружение, имеющее сплошную наклонную поверхность по направлению движения, предназначенное для пере- 
мещения инвалидов на кресле-коляске и людей с колясками (детскими, вещевыми) с одного уровня горизонтальной поверхности пути на другой. 
Паспортизация - здесь: регистрация в паспорте доступности полученных на основании анкеты сведений об объекте с установ- 
лением степени его доступности для инвалидов. 
Перила - не сплошная ограда балкона, лоджии, лестницы, беседки, открытой террасы и т.д. 
Площадка пандуса - горизонтальная промежуточная площадка, необходимая инвалиду на кресле-коляске для отдыха на 
подъеме, а при спуске позволяющая погасить скорость: 
площадка прямая - без изменения направления движения - ширина равна ширине пандуса, длина по направлению дви- 
жения не менее 1,5 м; 
площадка поворотная - для продолжения движения с поворотом на 90°- габариты не менее 1,21,2 м; 
площадка разворотная - для продолжения движения с разворотом на 180°- габариты не менее 1,51,5 м. 

19 

15 40 60 500 500 5-7 50 Подъемник для инвалидов (платформа подъемная) - стационарная грузоподъемная машина периодического действия 
для подъема и спуска пользователей, размещающихся на платформе: 
платформа подъемная с вертикальным перемещением - перемещается под углом не более 15° от вертикали; 
платформа подъемная с наклонным перемещением - перемещается по жестким направляющим под углом наклона 
не более 75°. 
Покрытие мягкое (площадок, дорог) - поверхность территории из отсева, резиновой крошки, уплотненного мелкого гравия 
и подобных материалов. 
Покрытие нескользкое - здесь: покрытие площадок, ступеней или дорожек, создающее оптимальное сцепления подошвы 
обуви или колеса кресла-коляски с покрытием. Основной материал - асфальт, бетон, мелкая керамическая плитка (не полирован- ная), грубо обработанный натуральный камень, дерево. 
Покрытие скользкое - здесь: покрытие площадок, ступеней или пола гладкой плиткой типа керамогранита или полирован- 
ным натуральным камнем, создающими опасность при передвижении после внешних осадков. 
Покрытие твердое (капитальное) - монолитная или сборная поверхность площадок, путей движения, территории, выполнен- 
ное из природного камня, асфальтобетона, бетона, плиточного материала, уплотненного гранитного отсева и т. п. 
Поручень - конструктивный элемент (как правило, завершающей части ограждения) для помощи при подъеме или спуске 
на наклонных путях передвижения (лестница, пандус). По профилю (в разрезе) и размерам поручень должен быть удобным для обхвата рукой (диаметр 4-5 см) и непрерывным. 
Проступь - верхняя поверхность ступени, имеющая горизонтальную плоскость по всей поверхности. 
Системы вспоможения движению - комплекс адаптированных приспособлений и устройств, облегчающих доступность 
и перемещение маломобильных групп населения по территории. 
Системы ориентации - включают адаптированные элементы, направляющие движение инвалида к выбранному месту/объ- 
екту вне потенциально опасных зон (направления безопасного движения). 
Системы оповещения, предупреждения и информирования - комплекс адаптированных элементов, способствующих повы- шению доступности и безопасности движения, информирующих о наличии травмоопасных зон и участков, размещении объектов тя- готения, об опасности пожара и задымления, о необходимой эвакуации, об адаптированности того или иного элемента здания и т.п. 
Спецзнак «инвалид на кресле-коляске» - общепринятый международный символ инвалида на кресле- 
коляске, указывающий на доступность данного объекта для инвалида на кресле-коляске. Спецзнак (спецраз- метка) на площадке указывает на использование данной территории исключительно для данной категории инвалидов. 
Спецзнак «слепой инвалид» - международный символ инвалида с нарушением зрения. 
Ступень - повторяющийся элемент марша лестницы. Ступень имеет следующие параметры: высота - называется подступенок, 
глубина (размер по ходу движения) - проступь, ширина - размер поперек движения (равнозначна ширине марша). 
Съезд - сооружение, обеспечивающее съезд с пешеходного пути на проезжую часть через сниженный или утопленный в по- 
крытие бордюрный камень, высота сниженного бордюрного камня не должна превышать 4 см. 
Тактильность - свойство объекта, воспринимаемое путем осязания, т.е. прикосновения к нему. 
Тактильные покрытия (наземные, дорожные, напольные) - покрытия с ощутимым изменением фактуры поверхностного 
слоя, ощущаемые ногой или тростью. Средство отображения информации, представляющее собой полосу из различных материа- лов определенного цвета и рисунка рифления, позволяющих инвалидам по зрению распознавать типы дорожного или напольного покрытия стопами ног, тростью или, используя остаточное зрение. Различают следующие виды покрытий: предупреждающие с ко- нусовидными рифами и направляющие с продольными или диагональными рифами. 

60 

25 

R=1 

6

500 

500 

Элемент доступности - здесь: часть объекта доступности с его параметрами или характеристикой, соответствующими нор- мативам. 

20